**Световой маяк для улицы или помещения с программным обеспечением контроля работоспособности, арт. 2215-1**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/svetovoi-mayak-dlya-ulitsy-ili-pomescheniya-2?tab=tab1>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| **Световой маяк с программным обеспечением контроля работоспособности.**  | Световой маяк для улицы и помещения должно представлять собой светодиодное табло, состоящее из пыле- и влагозащищенных модулей МОНОХРОМНОГО свечения. В основе конструкции - ударопрочный алюминиевый корпус. Экран повышенной яркости должен быть издалека в любую погоду и в любое время дня, яркость свечения может быть легко отрегулирована по заданному времени в программе, а также вывод различной текстово-графической информации со спецэффектами и в виде бегущей строки. Загрузка информации должна осуществляется с ПК на энергонезависимую память контроллера внутри изделия, и не требовать постоянного подключения. Управление должно осуществляться через USB (5 метров кабель).**Технические характеристики**Габариты табло, мм: ширина не менее 380 и не более 420, длина не менее 700 и не более 740, высота не менее 88 и не более 92;Разрешение экрана, пиксели: не менее 32х64Габариты видимой области, мм: длина не менее 640 и не более 645 мм, ширина не менее 320 и не более 325ммТип модуля: JHG-Р10 160х320ммШаг пикселя: не менее 10ммЦвет свечения: зеленыйКонфигурация одного пикселя: DIP546Угол половинной яркости: 120 / 60 градусовЯркость, кд: R:3500Максимальная высота символа: не менее 640 ммМаксимальная потребляемая мощность, Вт: 80Рабочая потребляемая мощность, Вт: 48Вес, кг: не более 5,5Уровень пыле- и влагозащищенности: IP 65 - уличное использованиеМатериал корпуса: 2590F АлюминийЦвет корпуса: черныйУсловия эксплуатации, °С: интервал -35 до +50Питание: сетевой кабель 220 ВДлина сетевого кабеля: не менее 5 метровТип связи: USBУправление: с ПКОперационная система: Windows**Устройство контроля работоспособности с помощью ПО**Габаритные размеры: ширина не менее 50 и не более 54мм, длина не менее 114 и не более 120мм, глубина не менее 26 и не более 31мм;Работа на операционных системах: Android 4.3, iOS 9.0, и выше;Вес: не более 124 грамм;Напряжение: не менее 220В;Сила тока, ампер: не более 16;Уровень защиты, класс: не ниже 1;Индекс влагозащищенности, IP: не ниже 20;Материал: пластик;Информирование светодиодным индикатором: наличие;**Наличие встроенных компонентов ПО:**Таймер вкл/выкл - наличиеФункция регулировки яркости - наличиеЭнергонезависимая память - наличиеВозможность отображения текста - наличиеВозможность отображения  gif - анимации - наличиеВозможность отображения монохромных картинок - наличиеВозможность отображения времени и даты - наличиеТип выводимой информации: статическая и динамическая в режиме бегущего текста**Комплектация:**Монтажный комплект для установки на стену - наличиеUSB флеш-карта с инструкцией по технической эксплуатации и Программа управления в электронном виде – наличиеГарантийный талон с гарантией на 2 года - наличиеПО контроля работоспособности – наличие; |