**Сенсорный смеситель для людей с ограниченными возможностями, 190 x 75 x 110мм**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/sensornyi-smesitel-dlya-liudei-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-190-x-75-x-110mm>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| **Смеситель**  | Сенсорные смесители устанавливаются на поверхность раковины. Это делается для облегчения управления подачей воды инвалидом - опорником без прикладывания усилий и дополнительных действий. Регулятор температуры подачи воды находится на корпусе смесителя.**Технические характеристики:**Диаметр отверстия трубы, дюйм: 1/2"Рабочее давление, МПа: от 0.03 до 0.8 Питание 6 Вольт (4 батареи типа "АА"): наличие Хватает примерно на 1,5-2 года использования (при 200 циклах использования в день): наличие Потребляемая мощность: от 0.5 мВт до 2 ВтРабочая температура, °C: от 1 до 45 °CЗона срабатывания датчика, см: от 10 до 30 см (заводская установка)Задержка срабатывания, сек: до 0.5 Материал латунь: наличие Размер (ВхШхГ): 190х75 (без регулятора темп. 56) х110 мм**Комплектация:** Смеситель: 1шт.Блок управления (внутри): 1шт.Гибкая подводка: 1шт.Терморегулятор на кране: 1шт. |