**Смеситель локтевой для МГН**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/smesitel-loktevoi-dlya-mgn>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| **Смеситель**  | Локтевой смеситель позволяет мыть руки, не касаясь крана палацами/ладонями из гигиенических соображений. Длинная ручка с плавным ходом облегчает использование крана людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Смеситель локтевой хирургический поворотный смешивает холодную воду с горячей при рабочем давлении до 0,63 Мпа, поступающей из центральных или местных систем водоснабжения. Локтевой смеситель оснащен ручкой в форме длинного рычага (от 20 см) с «расплющенным» наконечником для удобства нажатия. Такой смеситель отлично подойдет для медицинских учреждений, а также людей с нарушениями ОДА для местного использования (кухни, ванные комнаты, санузлы). Крепится смеситель горизонтально на столешницу раковины. Толщина полки мойки либо столешницы раковины 0,5-40 мм. Рабочая температура — до 75 С.**Технические характеристики:**Рабочая температура, ºС: до 80 Максимальное давление: 1МпаДлина излива, см: не менее 24 Диаметр посадочный, мм: не более 40Длина гибкой подводки, см: не более 35Длина локтевой ручки, мм: не более 170 ммДлина носика, мм: не более 150 ммРазмер резьбы подсоединения эксцентриков к водопроводу: 1/2"Группа по параметру герметичности: не менее 1Максимально допустимая разница в давлениях: 1.5 барМатериал корпуса смесителя (крана) латунь: наличиеПокрытие хром: наличие Размер упаковки, мм: от 171х144х54 до 209х186х66Вес упаковки, кг: не менее 1 кг**Комплектация:**Смеситель в сборе: 1 шт.Комплект крепежа: 1 шт.Гибкая подводка: 2 шт. |