**Комплект детский унитаз для инвалидов с двумя поручнями и системой вызова помощи для МГН в санузел**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/komplekt-unitaz-dlya-invalidov-detskii-s-dvumya-poruchnyami>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| **Унитаз для инвалидов** | Детский унитаз предназначен для комплектации детских садов, больниц и других детских учреждений. Должен отвечать всем санитарным требованиям. Должен поставляться в комплекте с гибкой подводкой для воды.  **Технические характеристики:**  Габариты, мм:   * ширина не менее 290 и не более 310 * глубина не менее 545 и не более 560 * высота не менее 670 и не более 700 * высота чаши не менее 340 и не более 360   Подводка воды нижняя G½ гайка-гайка, длина 60 см: наличие  Тип полочки тарельчатый: наличие  Арматура кнопочная: наличие  Объём смыва, л: 6,5  Выпуск: косой  Подключение воды: снизу  Режим смыва: одинарный (одна кнопка)  Механизм слива: механическая кнопка  Материал унитаза: фарфор  Сидение в комплекте: наличие  Материал сидения: пластик, без крышки  Цвет: белый  Вес, кг: не более 22  2 поручня (стационарный U-образный с бумагодержателем, откидной U-образный) в комплекте – наличие  Характеристики стационарного U-образного поручня:   * Размер, мм: длина не менее 580 не более 620, ширина не менее 220 не более 240 * Назначение: поручень для санузла * Материал: нержавеющая сталь * Количество точек опоры: не менее 2 * Толщина стали: не менее 1,5мм * Диаметр: не менее 32 мм * Цвет изделия: хром * Конструкция: стационарный * Крепление: настенное * Бумагодержатель: наличие   Характеристики откидного U-образного поручня:   * Размер, мм: длина не менее 580 не более 620, ширина не менее 220 не более 240 * Назначение: поручень для санузла * Материал: полированная нержавеющая сталь * Цвет изделия: хром * Количество точек опоры: не менее 2 * Толщина стали: не менее 1,5мм * Диаметр: не менее 32 мм * Конструкция: откидной * Крепление: настенный   Комплект системы вызова помощи МГН в случае экстренной ситуации или падения – наличие  Комплект системы должен состоять из антивандальной ударопрочной влагозащищенной кнопки вызова, оснащенной шнурком с кольцом; приемника вызовов с данной кнопки и тактильной таблички. Система предназначена для вызова помощника людям с ограниченными возможности.  Характеристики кнопки со шнурком:   * Индекс влагозащищенности – не ниже IP65 * Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям – наличие * Устойчивость к изменениям температуры и влажности – наличие * Температурный режим эксплуатации – от -25 до +55С * Надпись «Вызов» русскими буквами на активной зоне нажатия - наличие * Размер: не менее 80мм\*62мм\*26мм и не более 85мм\*67мм\*29мм * Материал корпуса: поликарбонат или аналог * Ресурс: не менее 1 млн нажатий * Частота: не более 433.92 MHz * Радиус действия: не менее 200 м на прямой видимости * Питание: батарея 12V 23mA - наличие * Срок службы батареи: не менее 12 месяцев * Отверстия для креплений: не менее 2шт * Способ крепления: саморезы (в комплекте поставки) * Световое подтверждение того, что вызов отправлен – наличие * Шнур: толщина - не менее 3мм и не более 5мм, длина не менее 0,9м и не более 1,1м * Кольцо: вес - не менее 23г. и не более 25г., внешний диаметр - не менее 92 мм и не более 95 мм; внутренний диаметр - не менее 70 мм и не более 72 мм; толщина кольца - не менее 10 мм и не более 12 мм   Характеристики приемника:   * Должен принимать вызовы с кнопки из данного комплекта * Частота: не более 433.92 MHz * Раз­ме­ры: не менее 82мм х 40мм х 10мм и более 86 мм х 43 мм х 15мм * Ма­тери­ал: по­ликар­бо­нат или аналог * Цвет: Оран­же­вый или красный * Тип элек­тро­пита­ния: DC12V/1А * Вход­ная мощ­ность: ac100v-240 В * Про­дол­жи­тель­ность сиг­на­ла: не более 15 се­кунд * Ра­д­иус при­ема: не менее 200м * Све­товая и зву­ковая ин­ди­кация - наличие * Возможность ра­боты не менее чем с 10 кнопками вызова – наличие * Зарядное устройство в комплекте   Характеристики таблички:   * Размер не менее 190мм х 280мм и не более 210мм х 310мм, толщина не менее 3мм, * Материал – акриловый пластик или оргстекло * Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый, материал окрашенный в массе * Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 * Высота рельефа не менее 0,8мм   **Комплектация:**  Чаша унитаза: 1шт.  Бачок: 1шт  Крышка-сидение: 1шт  Крепеж для установки: 1 шт  Поручень откидной 600\*200мм: 1шт  Поручень стационарный 600\*200мм: 1шт  Система вызова помощи МГН в санузел: 1 компл. |