**Комплект детский унитаз для инвалидов с двумя поручнями и системой вызова помощи для МГН в санузел**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/komplekt-unitaz-dlya-invalidov-detskii-s-dvumya-poruchnyami>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| **Унитаз для инвалидов** | Детский унитаз предназначен для комплектации детских садов, больниц и других детских учреждений. Должен отвечать всем санитарным требованиям. Должен поставляться в комплекте с гибкой подводкой для воды.**Технические характеристики:**Габариты, мм: * ширина не менее 290 и не более 310
* глубина не менее 545 и не более 560
* высота не менее 670 и не более 700
* высота чаши не менее 340 и не более 360

Подводка воды нижняя G½ гайка-гайка, длина 60 см: наличиеТип полочки тарельчатый: наличиеАрматура кнопочная: наличиеОбъём смыва, л: 6,5Выпуск: косойПодключение воды: снизуРежим смыва: одинарный (одна кнопка)Механизм слива: механическая кнопкаМатериал унитаза: фарфорСидение в комплекте: наличиеМатериал сидения: пластик, без крышкиЦвет: белыйВес, кг: не более 222 поручня (стационарный U-образный с бумагодержателем, откидной U-образный) в комплекте – наличиеХарактеристики стационарного U-образного поручня:* Размер, мм: длина не менее 580 не более 620, ширина не менее 220 не более 240
* Назначение: поручень для санузла
* Материал: нержавеющая сталь
* Количество точек опоры: не менее 2
* Толщина стали: не менее 1,5мм
* Диаметр: не менее 32 мм
* Цвет изделия: хром
* Конструкция: стационарный
* Крепление: настенное
* Бумагодержатель: наличие

Характеристики откидного U-образного поручня:* Размер, мм: длина не менее 580 не более 620, ширина не менее 220 не более 240
* Назначение: поручень для санузла
* Материал: полированная нержавеющая сталь
* Цвет изделия: хром
* Количество точек опоры: не менее 2
* Толщина стали: не менее 1,5мм
* Диаметр: не менее 32 мм
* Конструкция: откидной
* Крепление: настенный

 Комплект системы вызова помощи МГН в случае экстренной ситуации или падения – наличиеКомплект системы должен состоять из антивандальной ударопрочной влагозащищенной кнопки вызова, оснащенной шнурком с кольцом; приемника вызовов с данной кнопки и тактильной таблички. Система предназначена для вызова помощника людям с ограниченными возможности.Характеристики кнопки со шнурком:* Индекс влагозащищенности – не ниже IP65
* Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям – наличие
* Устойчивость к изменениям температуры и влажности – наличие
* Температурный режим эксплуатации – от -25 до +55С
* Надпись «Вызов» русскими буквами на активной зоне нажатия - наличие
* Размер: не менее 80мм\*62мм\*26мм и не более 85мм\*67мм\*29мм
* Материал корпуса: поликарбонат или аналог
* Ресурс: не менее 1 млн нажатий
* Частота: не более 433.92 MHz
* Радиус действия: не менее 200 м на прямой видимости
* Питание: батарея 12V 23mA - наличие
* Срок службы батареи: не менее 12 месяцев
* Отверстия для креплений: не менее 2шт
* Способ крепления: саморезы (в комплекте поставки)
* Световое подтверждение того, что вызов отправлен – наличие
* Шнур: толщина - не менее 3мм и не более 5мм, длина не менее 0,9м и не более 1,1м
* Кольцо: вес - не менее 23г. и не более 25г., внешний диаметр - не менее 92 мм и не более 95 мм; внутренний диаметр - не менее 70 мм и не более 72 мм; толщина кольца - не менее 10 мм и не более 12 мм

Характеристики приемника:* Должен принимать вызовы с кнопки из данного комплекта
* Частота: не более 433.92 MHz
* Раз­ме­ры: не менее 82мм х 40мм х 10мм и более 86 мм х 43 мм х 15мм
* Ма­тери­ал: по­ликар­бо­нат или аналог
* Цвет: Оран­же­вый или красный
* Тип элек­тро­пита­ния: DC12V/1А
* Вход­ная мощ­ность: ac100v-240 В
* Про­дол­жи­тель­ность сиг­на­ла: не более 15 се­кунд
* Ра­д­иус при­ема: не менее 200м
* Све­товая и зву­ковая ин­ди­кация - наличие
* Возможность ра­боты не менее чем с 10 кнопками вызова – наличие
* Зарядное устройство в комплекте

Характеристики таблички:* Размер не менее 190мм х 280мм и не более 210мм х 310мм, толщина не менее 3мм,
* Материал – акриловый пластик или оргстекло
* Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый, материал окрашенный в массе
* Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100
* Высота рельефа не менее 0,8мм

**Комплектация:**Чаша унитаза: 1шт.Бачок: 1штКрышка-сидение: 1штКрепеж для установки: 1 штПоручень откидной 600\*200мм: 1штПоручень стационарный 600\*200мм: 1штСистема вызова помощи МГН в санузел: 1 компл. |