**Комплект детский унитаз для инвалидов с двумя поручнями**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/komplekt-unitaz-dlya-invalidov-detskii-s-dvumya-poruchnyami>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| **Унитаз для инвалидов** | Детский унитаз предназначен для комплектации детских садов, больниц и других детских учреждений. Должен отвечать всем санитарным требованиям. Должен поставляться в комплекте с гибкой подводкой для воды.  **Технические характеристики:**  Габариты, мм:   * ширина не менее 290 и не более 310 * глубина не менее 545 и не более 560 * высота не менее 670 и не более 700 * высота чаши не менее 340 и не более 360   Подводка воды нижняя G½ гайка-гайка, длина 60 см: наличие  Тип полочки тарельчатый: наличие  Арматура кнопочная: наличие  Объём смыва, л: 6,5  Выпуск: косой  Подключение воды: снизу  Режим смыва: одинарный (одна кнопка)  Механизм слива: механическая кнопка  Материал унитаза: фарфор  Сидение в комплекте: наличие  Материал сидения: пластик, без крышки  Цвет: белый  Вес, кг: не более 22  2 поручня (стационарный U-образный с бумагодержателем, откидной U-образный) в комплекте – наличие  Характеристики стационарного U-образного поручня:   * Размер, мм: длина не менее 580 не более 620, ширина не менее 220 не более 240 * Назначение: поручень для санузла * Материал: нержавеющая сталь * Количество точек опоры: не менее 2 * Толщина стали: не менее 1,5мм * Диаметр: не менее 32 мм * Цвет изделия: хром * Конструкция: стационарный * Крепление: настенное * Бумагодержатель: наличие   Характеристики откидного U-образного поручня:   * Размер, мм: длина не менее 580 не более 620, ширина не менее 220 не более 240 * Назначение: поручень для санузла * Материал: полированная нержавеющая сталь * Цвет изделия: хром * Количество точек опоры: не менее 2 * Толщина стали: не менее 1,5мм * Диаметр: не менее 32 мм * Конструкция: откидной * Крепление: настенный     **Комплектация:**  Чаша унитаза: 1шт.  Бачок: 1шт  Крышка-сидение: 1шт  Крепеж для установки: 1 шт.  Поручень откидной 600\*200мм: 1шт.  Поручень стационарный 600\*200мм: 1шт. |