**Гусеничный подъемник БАРС УГП-130-1 (без платформы)**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/bars-ugp-130-1>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| Лестничный подъемник с кнопкой вызова помощника | Гусеничный подъемник с кнопкой вызова помощника, предназначенный для наклонного перемещения лиц в инвалидных колясках. Кнопка вызова помощника устанавливается на входной группе и позволяет представителям МГН вызвать сотрудника с подъемным устройством и оказать помощь в подъеме. При нажатии на кнопку вызов поступает на приемное устройство (поставляется в комплекте), расположенное у ответственного сотрудника. **Технические характеристики:** * Размеры подъемного агрегата – не менее 846х360х200мм и не более 1030х440х440мм
* Размеры рулевой колонки – не менее 423х225х990мм не более 517х420х1100мм
* Общие габариты – не менее 1143х576х891мм не более 1397х704х1089мм
* Фиксаторы и крепления подъемника для надежного удерживания коляски при транспортировке – наличие
* Ремень безопасности – наличие
* Система аварийного спуска – наличие
* Кнопка аварийной остановки движения - наличие
* Редуктор червячный - Соотношение 1/60 - наличие
* Резиновая гусеничная лента - НТD-8М - наличие
* Шкивы приводные Z=40 - наличие
* Количество колес для движения по прямолинейному участку, шт – не менее 4
* Направление движения - Вперед/назад
* Скорость (Подъем/ спуск) -  не менее 3 м/мин
* Вместимость – не менее 1 человек в кресле-коляске
* Грузоподъемность, кг – не менее 160
* Количество преодолеваемых ступеней, шт - не менее 800 (40 этажей)
* Запас хода при срабатывании индикатора разряда аккумуляторных батарей – не менее 50 ступеней  (2-3 этажа)
* Угол наклона ступеней – не более 35 градусов
* Высота ступеней, не менее 100 и не более 180 мм
* Радиус закругления профиля ступеней – не менее 0 и не более 20 мм
* Размер лестничной площадки для разворота подъемного устройства на 90 градусов – не менее 965х965 мм
* Размер лестничной площадки для разворота подъемного устройства на 180 градусов - 965х1700 мм
* Температура эксплуатации в интервале от -10 до +45 и влажность не более 90%
* Общий вес устройства, кг - не более 47
* Вес подъемного агрегата, кг – не более 38,8
* Вес рулевой колонки, кг – не более 8,2
* Двигатель постоянного тока - 300 Вт - наличие
* Потребление - 19,5 А - наличие
* В комплекте зарядное устройство, 220 В - наличие
* В комплекте батарея герметически запечатанная - 2 \* 12 В 12 Ач - наличие
* Время перезарядки батарей при полностью разряженных батареях, ч - не более 8
* Предохранитель внешний/внутренний 40 A /5 А – наличие
* Световые индикаторы и звуковой индикатор уровня заряда батареи - наличие
* Кнопка вызова помощника - наличие

Характеристики кнопки вызова помощника:* Индекс влагозащищенности – не ниже IP65
* Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям – наличие
* Устойчивость к изменениям температуры и влажности – наличие
* Температурный режим эксплуатации – от -25 до +55С
* Надпись «Вызов» русскими буквами на активной зоне нажатия - наличие
* Размер: не менее 80мм\*62мм\*26мм и не более 85мм\*67мм\*29мм
* Материал корпуса: поликарбонат или аналог
* Ресурс: не менее 1 млн нажатий
* Частота: не более 433.92 MHz
* Радиус действия: не менее 200 м на прямой видимости
* Питание: батарея 12V 23mA - наличие
* Срок службы батареи: не менее 12 месяцев
* Отверстия для креплений: не менее 2шт
* Способ крепления: саморезы (в комплекте поставки)
* Световое подтверждение того, что вызов отправлен - наличие

**Характеристики приемника:*** Размер - не менее 191 x 123 x 28 мм и не более 212 х 136 х 31мм
* Рабочая частота – не более 433,92 МГц
* Радиус приема сигнала - не менее 200 м на открытом пространстве
* Электропитание - Адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A
* Возможность распознавания кнопок и отображение их в виде буквенно-цифровых символов - от 01 до 99 и ABCDEFHPJL - наличие
* Вес - не менее 375г и не более 414г
* Отображение одновременно не менее 3х вызовов – наличие
* Звуковая индикация в виде мелодии - наличие

**Характеристики таблички:*** Надпись «Вызов персонала» русским языком и дублирование надписи азбукой Брайля
* Надписи и пиктограмма рельефные
* Высота рельефа не менее 0,5 и не более 0,9мм
* Размер не менее 200х300мм
* Толщина не менее 3мм
* Материал – акриловый пластик
* Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый, материал окрашенный в массе
* Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100
 |