**Гусеничный подъемник БАРС УГП-130-2 (с платформой)**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/gusenichnyi-podemnik-bars-ugp-130-s-platformoi-v-komplekte-s-knopkoi-vyzova-pomoschnika-a310>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| Лестничный подъемник с кнопкой вызова помощника | Гусеничный подъемник с кнопкой вызова помощника, предназначенный для наклонного перемещения лиц в инвалидных колясках. Кнопка вызова помощника устанавливается на входной группе и позволяет представителям МГН вызвать сотрудника с подъемным устройством и оказать помощь в подъеме. При нажатии на кнопку вызов поступает на приемное устройство (поставляется в комплекте), расположенное у ответственного сотрудника.  **Технические характеристики:**   * Размеры подъемного агрегата – не менее 846х360х200мм и не более 1030х440х440мм * Размеры рулевой колонки – не менее 423х225х990мм не более 517х420х1100мм * Общие габариты – не менее 1143х576х891мм не более 1397х704х1089мм * Тип платформы: съемная * Размеры платформы: Высота: не менее 280 мм и не более 310мм, длина не менее 730 мм и не более 760мм, ширина не менее 710 мм и не более 730мм * Фиксаторы и крепления подъемника для надежного удерживания коляски при транспортировке – наличие * Ремень безопасности – наличие * Система аварийного спуска – наличие * Кнопка аварийной остановки движения - наличие * Редуктор червячный - Соотношение 1/60 - наличие * Резиновая гусеничная лента - НТD-8М - наличие * Шкивы приводные Z=40 - наличие * Количество колес для движения по прямолинейному участку, шт – не менее 4 * Направление движения - Вперед/назад * Скорость (Подъем/ спуск) -  не менее 3 м/мин * Вместимость – не менее 1 человек в кресле-коляске * Грузоподъемность, кг – не менее 160 * Количество преодолеваемых ступеней, шт - не менее 800 (40 этажей) * Запас хода при срабатывании индикатора разряда аккумуляторных батарей – не менее 50 ступеней  (2-3 этажа) * Угол наклона ступеней – не более 35 градусов * Высота ступеней, не менее 100 и не более 180 мм * Радиус закругления профиля ступеней – не менее 0 и не более 20 мм * Размер лестничной площадки для разворота подъемного устройства на 90 градусов – не менее 965х965 мм * Размер лестничной площадки для разворота подъемного устройства на 180 градусов - 965х1700 мм * Температура эксплуатации в интервале от -10 до +45 и влажность не более 90% * Общий вес устройства, кг - не более 47 * Вес подъемного агрегата, кг – не более 38,8 * Вес рулевой колонки, кг – не более 8,2 * Двигатель постоянного тока - 300 Вт - наличие * Потребление - 19,5 А - наличие * В комплекте зарядное устройство, 220 В - наличие * В комплекте батарея герметически запечатанная - 2 \* 12 В 12 Ач - наличие * Время перезарядки батарей при полностью разряженных батареях, ч - не более 8 * Предохранитель внешний/внутренний 40 A /5 А – наличие * Световые индикаторы и звуковой индикатор уровня заряда батареи - наличие * Кнопка вызова помощника - наличие   Характеристики кнопки вызова помощника:   * Индекс влагозащищенности – не ниже IP65 * Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям – наличие * Устойчивость к изменениям температуры и влажности – наличие * Температурный режим эксплуатации – от -25 до +55С * Надпись «Вызов» русскими буквами на активной зоне нажатия - наличие * Размер: не менее 80мм\*62мм\*26мм и не более 85мм\*67мм\*29мм * Материал корпуса: поликарбонат или аналог * Ресурс: не менее 1 млн нажатий * Частота: не более 433.92 MHz * Радиус действия: не менее 200 м на прямой видимости * Питание: батарея 12V 23mA - наличие * Срок службы батареи: не менее 12 месяцев * Отверстия для креплений: не менее 2шт * Способ крепления: саморезы (в комплекте поставки) * Световое подтверждение того, что вызов отправлен - наличие   **Характеристики приемника:**   * Размер - не менее 191 x 123 x 28 мм и не более 212 х 136 х 31мм * Рабочая частота – не более 433,92 МГц * Радиус приема сигнала - не менее 200 м на открытом пространстве * Электропитание - Адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A * Возможность распознавания кнопок и отображение их в виде буквенно-цифровых символов - от 01 до 99 и ABCDEFHPJL - наличие * Вес - не менее 375г и не более 414г * Отображение одновременно не менее 3х вызовов – наличие * Звуковая индикация в виде мелодии - наличие   **Характеристики таблички:**   * Надпись «Вызов персонала» русским языком и дублирование надписи азбукой Брайля * Надписи и пиктограмма рельефные * Высота рельефа не менее 0,5 и не более 0,9мм * Размер не менее 200х300мм * Толщина не менее 3мм * Материал – акриловый пластик * Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый, материал окрашенный в массе * Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 |