Беспроводная кнопка вызова персонала в санузел (с приемником и тактильной табличкой) А310ш

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/sistema-vyzova-pomoschi-v-sanuzel-s-knopkoi-so-shnurom-a310sh>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| Система вызова помощника | Комплект системы должен состоять из антивандальной ударопрочной влагозащищенной кнопки вызова, оснащенной шнурком с кольцом; приемника вызовов с данной кнопки и тактильной таблички. Система предназначена для вызова помощника людям с ограниченными возможности.  Характеристики кнопки со шнурком:   * Индекс влагозащищенности – не ниже IP65 * Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям – наличие * Устойчивость к изменениям температуры и влажности – наличие * Температурный режим эксплуатации – от -25 до +55С * Надпись «Вызов» русскими буквами на активной зоне нажатия - наличие * Размер: не менее 80мм\*62мм\*26мм и не более 85мм\*67мм\*29мм * Материал корпуса: поликарбонат или аналог * Ресурс: не менее 1 млн нажатий * Частота: не более 433.92 MHz * Радиус действия: не менее 200 м на прямой видимости * Питание: батарея 12V 23mA - наличие * Срок службы батареи: не менее 12 месяцев * Отверстия для креплений: не менее 2шт * Способ крепления: саморезы (в комплекте поставки) * Световое подтверждение того, что вызов отправлен – наличие * Шнур: толщина - не менее 3мм и не более 5мм, длина не менее 0,9м и не более 1,1м * Кольцо: вес - не менее 23г. и не более 25г., внешний диаметр - не менее 92 мм и не более 95 мм; внутренний диаметр - не менее 70 мм и не более 72 мм; толщина кольца - не менее 10 мм и не более 12 мм   Характеристики приемника:   * Должен принимать вызовы с кнопки из данного комплекта * Частота: не более 433.92 MHz * Раз­ме­ры: не менее 82мм х 40мм х 10мм и более 86 мм х 43 мм х 15мм * Ма­тери­ал: по­ликар­бо­нат или аналог * Цвет: Оран­же­вый или красный * Тип элек­тро­пита­ния: DC12V/1А * Вход­ная мощ­ность: ac100v-240 В * Про­дол­жи­тель­ность сиг­на­ла: не более 15 се­кунд * Ра­д­иус при­ема: не менее 200м * Све­товая и зву­ковая ин­ди­кация - наличие * Возможность ра­боты не менее чем с 10 кнопками вызова – наличие * Зарядное устройство в комплекте   Характеристики таблички:   * Размер не менее 190мм х 280мм и не более 210мм х 310мм, толщина не менее 3мм, * Материал – акриловый пластик или оргстекло * Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый, материал окрашенный в массе * Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 * Высота рельефа не менее 0,8мм   **В комплекте:**  Кнопка вызова со шнурком – 1 шт  Батарейка – 1 шт  Саморезы для крепления кнопки – 2 шт  Приемник вызовов – 1 шт  Зарядное устройства для приемника – 1 шт  Тактильная табличка с шрифтом Брайля – 1 шт  Паспорт – 1 шт  Персональная защитная картонная упаковка - 1 шт |