**Пандус телескопический 2-секционный, алюминий с рифленой поверхностью, 180см с системой вызова помощи**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/komplekt-pandus-teleskopicheskii-2-sektsionnyi-iz-riflenogo-aliuminiya-sistema-vyzova-pomoschi-a310>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| Пандус телескопический 2-секционный | **Технические характеристики пандуса:**   * Габариты, мм: ширина не менее 160 и не более 170, длина не менее 1750 и не более 1950 * Количество секций, шт: не менее 2 * Грузоподъемность, кг: не менее 270 * Высота бордюров, мм: не менее 35 и не более 48 * Винтовые фиксаторы для закрепления пандуса: наличие * Пластиковые заглушки на торцах секций: наличие * Противоскользящие покрытие: наличие * Пандус должен быть укомплектован системой вызова с обратной связью для возможности инвалиду вызвать помощника   Комплект системы должен состоять из антивандальной ударопрочной влагозащищенной кнопки вызова, приемника вызовов с данной кнопки и тактильной таблички. Система предназначена для вызова помощника людям с ограниченными возможностями.  Характеристики кнопки:   * Индекс влагозащищенности – не ниже IP65 * Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям – наличие * Устойчивость к изменениям температуры и влажности – наличие * Температурный режим эксплуатации – от -25 до +55С * Надпись «Вызов» русскими буквами на активной зоне нажатия - наличие * Размер: не менее 80мм\*62мм\*26мм и не более 85мм\*67мм\*29мм * Материал корпуса: поликарбонат или аналог * Ресурс: не менее 1 млн нажатий * Частота: не более 433.92 MHz * Радиус действия: не менее 200 м на прямой видимости * Питание: батарея 12V 23mA - наличие * Срок службы батареи: не менее 12 месяцев * Отверстия для креплений: не менее 2шт * Способ крепления: саморезы (в комплекте поставки)   Характеристики приемника:   * Должен принимать вызовы с кнопки из данного комплекта * Частота: не более 433.92 MHz * Раз­ме­ры: не менее 82мм х 40мм х 10мм и более 86 мм х 43 мм х 15мм * Ма­тери­ал: по­ликар­бо­нат или аналог * Цвет: Оран­же­вый или красный * Тип элек­тро­пита­ния: DC12V/1А * Вход­ная мощ­ность: ac100v-240 В * Про­дол­жи­тель­ность сиг­на­ла: не более 15 се­кунд * Ра­д­иус при­ема: не менее 200м * Све­товая и зву­ковая ин­ди­кация - наличие * Возможность ра­боты не менее чем с 10 кнопками вызова – наличие * Зарядное устройство в комплекте   Характеристики таблички:   * Размер не менее 190мм х 280мм и не более 210мм х 310мм, толщина не менее 3мм, * Материал – акриловый пластик или оргстекло * Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый, материал окрашенный в массе * Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 * Высота рельефа не менее 0,8мм |