**Комплект: тактильная вывеска с азбукой Брайля 400х600 с мнемосхемой 610х470мм**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/komplekt-taktilnaya-tablichka-vyveska-s-azbukoi-brailya-400kh600mm-taktilnaya-mnemoskhema-610kh470mm>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| Тактильный знак и мнемосхема | Тактильные таблички из ударопрочного пластика с дублированием информации шрифтом Брайля. Должны подходить для размещения на улице на входной группе, в рамках Доступной среды.  На мнемосхеме должно быть отмечена подробная схема помещения или этажа. Мнемосхема должна быть выполнена в антивандальном исполнении и иметь защитное покрытие.  **Технические характеристики тактильной вывески:**   * Высота не менее 390 и не более 410, ширина не менее 590 и не более 610 * Толщина, мм: не менее 3 * Материал: акриловый пластик, окрашенный в массе * Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый * Изображение должно быть выполнено согласно выбранному макету * Надписи и пиктограмма рельефные * Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 * Высота рельефа не менее 0,5 и не более 0,9мм * Крепление: на двухстороннем скотче, на саморезах или на дистанционных держателях (в комплекте)   **Технические характеристики мнемосхемы:**   * Габариты схемы, мм: ширина не менее 610 и не более 671, высота не менее 470 и не более 465, толщина не менее 2,7 и не более 4 * Материал схемы: противоударный пластик полистирол * Защитное покрытие тактильной поверхности мнемосхемы лаком: наличие * Изображение должно быть выполнено согласно выбранному макету * Надписи и схема рельефные * Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 * Цвет: в соответствии с ГОСТ, или по заказу * Высота рельефа не менее 0,5 и не более 0,9мм * Дистанционные держатели (в комплекте), шт: не менее 6 |