**Комплект: тактильная вывеска с азбукой Брайля 400х600 с мнемосхемой 610х470мм**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/komplekt-taktilnaya-tablichka-vyveska-s-azbukoi-brailya-400kh600mm-taktilnaya-mnemoskhema-610kh470mm>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| Тактильный знак и мнемосхема | Тактильные таблички из ударопрочного пластика с дублированием информации шрифтом Брайля. Должны подходить для размещения на улице на входной группе, в рамках Доступной среды. На мнемосхеме должно быть отмечена подробная схема помещения или этажа. Мнемосхема должна быть выполнена в антивандальном исполнении и иметь защитное покрытие. **Технические характеристики тактильной вывески:*** Высота не менее 390 и не более 410, ширина не менее 590 и не более 610
* Толщина, мм: не менее 3
* Материал: акриловый пластик, окрашенный в массе
* Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый
* Изображение должно быть выполнено согласно выбранному макету
* Надписи и пиктограмма рельефные
* Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100
* Высота рельефа не менее 0,5 и не более 0,9мм
* Крепление: на двухстороннем скотче, на саморезах или на дистанционных держателях (в комплекте)

**Технические характеристики мнемосхемы:*** Габариты схемы, мм: ширина не менее 610 и не более 671, высота не менее 470 и не более 465, толщина не менее 2,7 и не более 4
* Материал схемы: противоударный пластик полистирол
* Защитное покрытие тактильной поверхности мнемосхемы лаком: наличие
* Изображение должно быть выполнено согласно выбранному макету
* Надписи и схема рельефные
* Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100
* Цвет: в соответствии с ГОСТ, или по заказу
* Высота рельефа не менее 0,5 и не более 0,9мм
* Дистанционные держатели (в комплекте), шт: не менее 6
 |