Индукционная система переносная Dstrana Move-6 мини

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/indukczionnaya-sistema-perenosnaya-dstrana-move-6-mini>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Индукционная система переносная, мини | Назначение:Система предназначена для передачи звуковой информации, людям с нарушениями функций слуха, использующих слуховой аппарат, имеющий режим «Т» или «МТ» (режим телефонной индукционной катушки) Характеристики: - Индукционная система может быть использована как устройство, передающее звуковую информацию от акустических электронных устройств (плеер, компьютер, система оповещения, система роботизированного диалогаи т.п.): наличие- Индукционная система может быть использована как передающее устройство при общении посетителя (инвалида по слуху) с персоналом учреждения: наличие- Индукционная система может использоваться с внешним электретным микрофоном: наличие- Площадь покрытия (зона индукционного поля), м: не менее 2- Частотный диапазон сигнала, Гц: от 100 до 8000- Динамический диапазон, дБ: более 60- Встроенная АКБ: наличие- Встроенный микрофон: наличие- Чувствительность встроенного микрофона, дБ: от -60 до +-3- Зона приема встроенного микрофона, м: не более 2- Разъем для зарядки (только собственное з/у): наличие- Аудио-разъем (Jack 3.5 мм): наличие- Кнопка вкл/выкл: наличие- Световой индикатор вкл./выкл: наличие- Питание: 12В через сетевой адаптер с 220В- Габаритный размер, без подставки, мм: не менее 205х280х35- Вес устройства, кг: не менее 0,53- Вес блока питания, кг: не менее 0,25- Материал корпуса: ABS пластик- Степень защиты: не менее IP Х0- Диапазон рабочих температур, градус С: от 0 до 40- Сборная подставка из 3 элементов: наличие- Условия эксплуатации:температура, градус С: от плюс 10 до плюс 35,относительная влажность воздуха, %: от 30 до 93,атмосферное давление, кПа: от 70 до 106. Комплект поставки:1. Индукционная система, шт: не менее 12. Блок питания, шт: не менее 13. Руководство по эксплуатации/Паспорт, шт: не менее 14. Сборная подставка, шт: не менее 15. Упаковка, шт: не менее 1 |