Индукционная стационарная система Dstrana Zone-250

Ссылка на товар на нашем сайте:

<https://dostupnaya-strana.ru/products/indukczionnaya-staczionarnaya-sistema-dstrana-zone-250>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Индукционная стационарная система | Назначение:  Система предназначена для передачи звуковой информации, людям с нарушениями функций слуха, использующих слуховой аппарат, имеющий режим «Т» или «МТ» (режим телефонной индукционной катушки)    Характеристики:  - Индукционная система может быть использована как устройство, передающее звуковую информацию от акустических электронных устройств (плеер, компьютер, система оповещения, система роботизированного диалога  и т.п.): наличие  - Индукционная система может быть использована как передающее устройство при общении посетителя (инвалида по слуху) с персоналом учреждения: наличие  - Зона индукционного поля, м: не более 250  - Напряжение питания – 220В±5%, 50 Гц: наличие  - Блок питания - AC220 - DC 12 В, 5А: наличие  - Потребляемая мощность, Вт: не более 40  - Частотный диапазон (при уровне -3 дБ), Гц: от 100 до 8000  - Индикатор питания: светодиодный  - Разъем jack 3.5 мм для подключения электретного микрофона (с фантомным питанием до 9 В): наличие  - Разъем jack 3.5 мм для подключения источника звукового сигнала (входное напряжение 0,2-2 В): наличие  - Разъем для подключения индукционного контура: наличие  - Размер усилителя, мм: не менее 186х96х53  - Вес усилителя, кг: не менее 0,8  - Условия эксплуатации:  температура, градус С: от плюс 10 до плюс 35,  относительная влажность воздуха, %: от 30 до 93,  атмосферное давление, кПа: от 70 до 106.    Комплект поставки:  1. Индукционная система, шт: не менее 1  2. Блок питания, шт: не менее 1  3. Руководство по эксплуатации/Паспорт, шт: не менее 1  4. Кабель индукционного контура, м: не менее 110  5. Упаковка, шт: не менее 1 |