Индукционная система для слабослышащих портативная Dstrana Move-2

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/induktsionnaya-sistema-dlya-slaboslyshaschikh-portativnaya-dstrana-move-2>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Индукционная система для слабослышащих портативная | Назначение:  Информационная индукционная система предназначена для передачи звуковой информации, людям с нарушениями функций слуха, использующих слуховой аппарат, имеющий режим «Т» или «МТ» (режим телефонной индукционной катушки)    Характеристики:  - Индукционная система может быть использована как устройство, передающее звуковую информацию от акустических электронных устройств (плеер, компьютер, система оповещения, система роботизированного диалога  и т.п.): наличие  - Индукционная система может быть использована как передающее устройство при общении посетителя (инвалида по слуху) с персоналом учреждения: наличие  - Возможность подключения внешнего электретного микрофона в разъем Jack 3.5 мм.: наличие  - Зона действия, м: не менее 2  - Встроенный микрофон: наличие  - Напряжение питания 220 В, 50-60 Гц (±5%): наличие  - Потребляемая мощность, Вт: не менее 40  - Разъем для зарядки (использовать только оригинальное з/у): наличие  - Разъем для подключения электретного микрофона или аудио аппаратуры (Jack 3.5 мм): наличие  - Световой индикатор вкл./выкл.: наличие  - Кнопка вкл./выкл.: наличие  - Материал корпуса: ABS ударопрочный пластик  - Встроенный АКБ: наличие  - Работа устройства в автономном режиме, час: не менее 5  - Радиус приёма встроенного микрофона, м: не более 2  - Частотный диапазон, Гц: от 100 до 8000  - Размеры, мм: не менее 260х180х65  - Вес, кг: не менее 1  - Условия эксплуатации:  температура, градус С: от плюс 10 до плюс 35,  относительная влажность воздуха, %: от 30 до 93,  атмосферное давление, кПа: от 70 до 106.  Комплект поставки:  1. Индукционная система, шт: не менее 1  2. Блок питания, шт: не менее 1  3. Руководство по эксплуатации/Паспорт, шт: не менее 1  4. Упаковка, шт: не менее 1 |