Индукционная система для слабослышащих портативная Dstrana Move-2

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/induktsionnaya-sistema-dlya-slaboslyshaschikh-portativnaya-dstrana-move-2>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Индукционная система для слабослышащих портативная | Назначение: Информационная индукционная система предназначена для передачи звуковой информации, людям с нарушениями функций слуха, использующих слуховой аппарат, имеющий режим «Т» или «МТ» (режим телефонной индукционной катушки) Характеристики:- Индукционная система может быть использована как устройство, передающее звуковую информацию от акустических электронных устройств (плеер, компьютер, система оповещения, система роботизированного диалогаи т.п.): наличие- Индукционная система может быть использована как передающее устройство при общении посетителя (инвалида по слуху) с персоналом учреждения: наличие- Возможность подключения внешнего электретного микрофона в разъем Jack 3.5 мм.: наличие- Зона действия, м: не менее 2- Встроенный микрофон: наличие- Напряжение питания 220 В, 50-60 Гц (±5%): наличие- Потребляемая мощность, Вт: не менее 40- Разъем для зарядки (использовать только оригинальное з/у): наличие- Разъем для подключения электретного микрофона или аудио аппаратуры (Jack 3.5 мм): наличие- Световой индикатор вкл./выкл.: наличие- Кнопка вкл./выкл.: наличие- Материал корпуса: ABS ударопрочный пластик- Встроенный АКБ: наличие- Работа устройства в автономном режиме, час: не менее 5- Радиус приёма встроенного микрофона, м: не более 2- Частотный диапазон, Гц: от 100 до 8000- Размеры, мм: не менее 260х180х65- Вес, кг: не менее 1- Условия эксплуатации:температура, градус С: от плюс 10 до плюс 35,относительная влажность воздуха, %: от 30 до 93,атмосферное давление, кПа: от 70 до 106.Комплект поставки:1. Индукционная система, шт: не менее 12. Блок питания, шт: не менее 13. Руководство по эксплуатации/Паспорт, шт: не менее 14. Упаковка, шт: не менее 1  |