# Клей для тактильной плитки

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/kiilto-2k-pu>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| Клей для тактильной плитки | Двухкомпонентный полиуретановый клей без содержания растворителей для приклеивания различных видов тактильной плитки любых размеров с впитывающим и невпитывающим основаниям.Характеристики клея:* Полиуретановый 2-х компонентный клей
* Вес: не менее 6 кг
* В среднем расход на 1 кв.м - 1 кг клея
* Подходит для использования на улице и в помещении
* Высокая адгезия
* Эластичный клеевой шов
* Длительное время жизни рабочей смеси: до 90 мин. (120 г. смеси при 20C), до 60 мин. (6 кг. смеси при 20C)
* Быстрое отверждение
* Подходит для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой
* Подходит для приклеивания плитки любых размеров
* Температура применения: от + 10 до +20С
* Не допускать замерзания
* Связующее вещество: Компонент A: смола, полиэфир полиола, наполнитель, добавки.Компонент B (отвердитель): метилендифенилдиизоцианат
 |