# Клей для тактильной плитки

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/kiilto-2k-pu>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| Клей для тактильной плитки | Двухкомпонентный полиуретановый клей без содержания растворителей для приклеивания различных видов тактильной плитки любых размеров с впитывающим и невпитывающим основаниям.  Характеристики клея:   * Полиуретановый 2-х компонентный клей * Вес: не менее 6 кг * В среднем расход на 1 кв.м - 1 кг клея * Подходит для использования на улице и в помещении * Высокая адгезия * Эластичный клеевой шов * Длительное время жизни рабочей смеси: до 90 мин. (120 г. смеси при 20C), до 60 мин. (6 кг. смеси при 20C) * Быстрое отверждение * Подходит для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой * Подходит для приклеивания плитки любых размеров * Температура применения: от + 10 до +20С * Не допускать замерзания * Связующее вещество: Компонент A: смола, полиэфир полиола, наполнитель, добавки. Компонент B (отвердитель): метилендифенилдиизоцианат |