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Беспроводная кнопка вызова персонала (с тактильной табличкой)
 Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/ulichnaya-besprovodnaya-sistema-vyzova-pomoschnika-dlya-invalidov-na-stoike-s-taktilnoi-tablichkoi-po-gost-52131-2019
	Наименование товара,

работы, услуги
	Технические показатели

	Система вызова помощника
	Комплект системы состоит из антивандальной ударопрочной влагозащищенной кнопки вызова и тактильной таблички. Система предназначена для вызова помощника людям с ограниченными возможности.

Характеристики кнопки:
· Индекс влагозащищенности: не ниже IP65
· Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям: наличие
· Устойчивость к изменениям температуры и влажности: наличие
· Температурный режим эксплуатации: – от -25 до +55С
· Надпись «Вызов» русскими буквами на активной зоне нажатия: наличие
· Размер: не менее 80х62х26 мм и не более 85х67х29 мм
· Материал корпуса: поликарбонат или аналог
· Ресурс: не менее 1 млн. нажатий
· Частота: не более 433.92 MHz
· Радиус действия: не менее 200 м на прямой видимости
· Питание: батарея 12V 23mA - наличие
· Срок службы батареи: не менее 12 месяцев
· Отверстия для креплений: не менее 2 шт
· Способ крепления: саморезы или двухсторонний скотч 
· Световое подтверждение того, что вызов отправлен – наличие
Характеристики таблички:
· Табличка должна соответствовать ГОСТ Р 52131-2019 к информационным уличным пиктограммам

· Размер пиктограммы: не менее 150х200 мм

· Высота рельефа рамки и знака: не менее 2 мм 

· Высота тактильной зоны со шрифтом Брайля: не менее 50 мм

· Высота тактильных точек: не менее 0,7 мм

· Цвет: желтый, черный

· Материал: пластик полистирол

Характеристики стойки:

· Материал: сталь с двухслойным порошковым покрытием 

· Сечение не менее 60х30

· Высота изделия не менее 1260мм и не более 1300мм, 

· Размер основания не менее 140мм и не более 160 мм

· Способ крепления – бетонирование или прикручивание

· Внешние габариты места крепления кнопки: не менее 145х145мм и не более 165х165мм , внутренние не менее 139х141мм и не более 141х143мм

· Крепежи в комплекте: шпильки – не менее 4шт, шайбы – не менее 4шт, гайки – не менее 4шт, пластина – не менее 1шт

· Вес - не более 6,6кг

В комплекте:

· Кнопка вызова – 1шт

· Батарейка – 1шт

· Саморезы для крепления кнопки – 2шт

· Тактильная табличка с шрифтом Брайля – 1шт

· Паспорт – 1шт

· Персональная защитная картонная упаковка  - 1шт

· Стойка с набором крепежных элементов – 1шт





