**Тактильные таблички и вывески с азбукой Брайля 400х600 с встроенной системой обратной связи А310**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/komplekt-taktilnaya-tablichka-vyveska-s-azbukoi-brailya-400kh600mm-sistema-vyzova-pomoschi-a310>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| Тактильный знак | Тактильные таблички из ударопрочного пластика с дублированием информации шрифтом Брайля. Должны подходить для размещения на улице на входной группе, в рамках Доступной среды.  **Технические характеристики:**   * Высота не менее 390 и не более 410, ширина не менее 590 и не более 610 * Толщина, мм: не менее 3 * Материал: акриловый пластик, окрашенный в массе * Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый * Изображение должно быть выполнено согласно выбранному макету * Надписи и пиктограмма рельефные * Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 * Высота рельефа не менее 0,5 и не более 0,9мм * Крепление: на двухстороннем скотче, на саморезах или на дистанционных держателях (в комплекте) * Встроенная система вызова с обратной диспетчерской связью: наличие   Комплект системы должен состоять из антивандальной ударопрочной влагозащищенной кнопки вызова, приемника вызовов с данной кнопки и тактильной таблички. Система предназначена для вызова помощника людям с ограниченными возможностями.  Характеристики кнопки:   * Индекс влагозащищенности – не ниже IP65 * Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям – наличие * Устойчивость к изменениям температуры и влажности – наличие * Температурный режим эксплуатации – от -25 до +55С * Надпись «Вызов» русскими буквами на активной зоне нажатия - наличие * Размер: не менее 80мм\*62мм\*26мм и не более 85мм\*67мм\*29мм * Материал корпуса: поликарбонат или аналог * Ресурс: не менее 1 млн нажатий * Частота: не более 433.92 MHz * Радиус действия: не менее 200 м на прямой видимости * Питание: батарея 12V 23mA - наличие * Срок службы батареи: не менее 12 месяцев * Отверстия для креплений: не менее 2шт * Способ крепления: саморезы (в комплекте поставки)   Характеристики приемника:   * Должен принимать вызовы с кнопки из данного комплекта * Частота: не более 433.92 MHz * Раз­ме­ры: не менее 82мм х 40мм х 10мм и более 86 мм х 43 мм х 15мм * Ма­тери­ал: по­ликар­бо­нат или аналог * Цвет: Оран­же­вый или красный * Тип элек­тро­пита­ния: DC12V/1А * Вход­ная мощ­ность: ac100v-240 В * Про­дол­жи­тель­ность сиг­на­ла: не более 15 се­кунд * Ра­д­иус при­ема: не менее 200м * Све­товая и зву­ковая ин­ди­кация - наличие * Возможность ра­боты не менее чем с 10 кнопками вызова – наличие * Зарядное устройство в комплекте   **Характеристики таблички:**   * Табличка должна соответствовать ГОСТ Р 52131-2019 к информационным уличным пиктограммам * Размер пиктограммы: не менее 150х200 мм * Высота рельефа рамки и знака: не менее 2 мм * Высота тактильной зоны со шрифтом Брайля: не менее 50 мм * Высота тактильных точек: не менее 0,7 мм * Цвет: желтый, черный * Материал: пластик полистирол |