**Тактильные таблички и вывески с азбукой Брайля 400х600 с встроенной системой обратной связи А310**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/komplekt-taktilnaya-tablichka-vyveska-s-azbukoi-brailya-400kh600mm-sistema-vyzova-pomoschi-a310>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| Тактильный знак | Тактильные таблички из ударопрочного пластика с дублированием информации шрифтом Брайля. Должны подходить для размещения на улице на входной группе, в рамках Доступной среды. **Технические характеристики:*** Высота не менее 390 и не более 410, ширина не менее 590 и не более 610
* Толщина, мм: не менее 3
* Материал: акриловый пластик, окрашенный в массе
* Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый
* Изображение должно быть выполнено согласно выбранному макету
* Надписи и пиктограмма рельефные
* Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100
* Высота рельефа не менее 0,5 и не более 0,9мм
* Крепление: на двухстороннем скотче, на саморезах или на дистанционных держателях (в комплекте)
* Встроенная система вызова с обратной диспетчерской связью: наличие

Комплект системы должен состоять из антивандальной ударопрочной влагозащищенной кнопки вызова, приемника вызовов с данной кнопки и тактильной таблички. Система предназначена для вызова помощника людям с ограниченными возможностями.Характеристики кнопки:* Индекс влагозащищенности – не ниже IP65
* Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям – наличие
* Устойчивость к изменениям температуры и влажности – наличие
* Температурный режим эксплуатации – от -25 до +55С
* Надпись «Вызов» русскими буквами на активной зоне нажатия - наличие
* Размер: не менее 80мм\*62мм\*26мм и не более 85мм\*67мм\*29мм
* Материал корпуса: поликарбонат или аналог
* Ресурс: не менее 1 млн нажатий
* Частота: не более 433.92 MHz
* Радиус действия: не менее 200 м на прямой видимости
* Питание: батарея 12V 23mA - наличие
* Срок службы батареи: не менее 12 месяцев
* Отверстия для креплений: не менее 2шт
* Способ крепления: саморезы (в комплекте поставки)

Характеристики приемника:* Должен принимать вызовы с кнопки из данного комплекта
* Частота: не более 433.92 MHz
* Раз­ме­ры: не менее 82мм х 40мм х 10мм и более 86 мм х 43 мм х 15мм
* Ма­тери­ал: по­ликар­бо­нат или аналог
* Цвет: Оран­же­вый или красный
* Тип элек­тро­пита­ния: DC12V/1А
* Вход­ная мощ­ность: ac100v-240 В
* Про­дол­жи­тель­ность сиг­на­ла: не более 15 се­кунд
* Ра­д­иус при­ема: не менее 200м
* Све­товая и зву­ковая ин­ди­кация - наличие
* Возможность ра­боты не менее чем с 10 кнопками вызова – наличие
* Зарядное устройство в комплекте

Характеристики таблички:* Размер не менее 190мм х 280мм и не более 210мм х 310мм, толщина не менее 3мм,
* Материал – акриловый пластик или оргстекло
* Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый, материал окрашенный в массе
* Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100
* Высота рельефа не менее 0,8мм
 |