Автоматический открыватель (доводчик) двери DStrana

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/avtomaticheskii-dovodchik-dveri>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Автоматический открыватель (доводчик) двери | Назначение:  Автоматический открыватель (доводчик) двери для различных дверей с поворотно-откидным открыванием.  В комплекте:  1) Горизонтальный автоматический дверной доводчик: наличие;  2) Установочные кронштейны: наличие;  3) Установочные болты: наличие;  4) Пульт настроек: наличие;  5) Беспроводной пульт дистанционного управления (включая 1 приемный модуль, 2 пульта дистанционного управления): наличие;  6) Инструкция по эксплуатации, Сертификат: наличие;.  Характеристики:  – Вид: Механизм с электрическим приводом и электронным управлением.  – Параметры двери:  ширина, мм: не более 1200  вес, кг: не более 100  – Номинальная мощность, Вт: не менее 30.  – Рабочий шум, дБ: не более 50.  – Возможность подключения различного входного сигнального напряжения: наличие.  – Защита двигателя от скачков напряжения, короткого замыкания: наличие.  – Функция “ветрового тормоза”, защита от обратного открывания/ закрывания двери: наличие.  – Электрический двигатель с возможностью точной регулировки скорости: наличие  – Закрытый корпус, защищенный от дождя и пыли: наличие  – Угол открытия, градус: не менее 90  – Источник питания: AC220v  – Регулируемая скорость открытия /закрытия: наличие  – Время удержания открытия, сек: от не менее 1 до не более 99  – Эксплуатационная температура, градус С: от не менее -20 до не более +60  – Эксплуатационная влажность (при отсутствии конденсата), %: от не менее 30 до не более 95  – Размер внешнего блока, мм: не менее 518х76х106 |