Автоматический открыватель (доводчик) двери DStrana

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/avtomaticheskii-dovodchik-dveri>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Автоматический открыватель (доводчик) двери  | Назначение: Автоматический открыватель (доводчик) двери для различных дверей с поворотно-откидным открыванием. В комплекте:1) Горизонтальный автоматический дверной доводчик: наличие;2) Установочные кронштейны: наличие;3) Установочные болты: наличие;4) Пульт настроек: наличие;5) Беспроводной пульт дистанционного управления (включая 1 приемный модуль, 2 пульта дистанционного управления): наличие;6) Инструкция по эксплуатации, Сертификат: наличие;. Характеристики: – Вид: Механизм с электрическим приводом и электронным управлением. – Параметры двери:ширина, мм: не более 1200 вес, кг: не более 100 – Номинальная мощность, Вт: не менее 30.– Рабочий шум, дБ: не более 50. – Возможность подключения различного входного сигнального напряжения: наличие.– Защита двигателя от скачков напряжения, короткого замыкания: наличие.– Функция “ветрового тормоза”, защита от обратного открывания/ закрывания двери: наличие.– Электрический двигатель с возможностью точной регулировки скорости: наличие– Закрытый корпус, защищенный от дождя и пыли: наличие– Угол открытия, градус: не менее 90– Источник питания: AC220v– Регулируемая скорость открытия /закрытия: наличие– Время удержания открытия, сек: от не менее 1 до не более 99– Эксплуатационная температура, градус С: от не менее -20 до не более +60– Эксплуатационная влажность (при отсутствии конденсата), %: от не менее 30 до не более 95– Размер внешнего блока, мм: не менее 518х76х106  |