**Звуковой маяк P700**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/zvukovoi-mayak-p700-dlya-ulits-i-bolshikh-pomeschenii-s-besprovodnoi-knopkoi-aktivatsii>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| **Звуковой маяк-информатор** | Звуковой маяк предназначен для воспроизведения аудио сообщений с целью информирования посетителей (в том числе слепых и слабовидящих).  Устройство должно иметь имеет настенное крепление.  Звуковые сообщения могут содержать любую информацию, которая требуется в данном учреждении. Оно может быть установлено в любом месте: рядом с входной дверью (обозначая вход в здание), с лестничным эскалатором, в холле для ознакомления с услугами и работой учреждения и т. п.  Воспроизведение аудио файла начинается при срабатывании встроенного датчика движения или беспроводной кнопки-активатора. Имеет разъемы для подключения USB-накопителя (для записи во внутреннюю память) и слот для SD-карты (для прямого воспроизведения).  **Технические характеристики:**  Частота радиоканала связи передатчик-приёмник: не более 433 МГц.  Встроенный в звуковой маяк датчик движения: наличие  Принцип обнаружения человека встроенным в звуковой маяк датчиком движения: пассивный инфракрасный датчик движения  Максимальный угол обнаружения человека встроенным в звуковой маяк датчиком движения по горизонтали: не менее 120 градусов.  Максимальный угол обнаружения человека встроенным в звуковой маяк датчиком движения по вертикали: не менее 120 градусов.  Дальность обнаружения человека встроенным в звуковой маяк датчиком движения, метров: не менее 6  Функция включения записанного на маяк звукового сообщения по нажатию кнопки активации беспроводной: наличие  Кнопка активации беспроводная: наличие  Размеры корпуса кнопки активации беспроводной (ВхШхГ): не более 70мм х 40мм х 20мм  Элемент питания кнопки активации беспроводной: не менее 23АЕ.  Напряжение питания маяка: в диапазоне 210-250 вольт, 50-60 Гц.  Выходная мощность маяка, Ватт: не менее 7 Вт.  Ток потребления в режиме ожидания: не более 3,5 мА.  Разъём USB для копирования сообщений во внутреннюю память: наличие  Емкость встроенной памяти для записи сообщений, Мегабайт: не менее 4  Формат воспроизводимого файла: MP3.  Битрейт МР3-файла: не уже диапазона 8/320 Кб/с.  Возможность подключения к маяку внешних флеш-носителей информации: наличие  Разъем в корпусе маяка подключения внешних носителей информации: наличие  Тип внешнего носителя информации, подключаемого к маяку: SD-носитель или аналог.  Габариты маяка (ВхШхГ): не более 280х190х135 мм.  Настенное крепление звукового маяка: наличие  **Комплектация:**  Звуковой маяк с активатором “датчик движения”: 1шт.  Блок питания: 1 шт.  Беспроводная кнопка-активатор для альтернативного способа активации маяка: 1 шт.  Руководство пользователя (паспорт) на русском языке: 1 шт.  Гарантийный талон на сервисное обслуживание: 1 шт. |