Портативная индукционная система Альфа А1 с микрофоном и трубкой для слабослышащих без слуховых аппаратов

Ссылка на товар на нашем сайте –

https://dostupnaya-strana.ru/products/induktsionnaya-sistema-alfa-a1

**Портативная индукционная система Альфа А1** предназначена для установки в общественных местах обслуживания таких как банки, билетные кассы, поликлиники, почтовые отделения, приемные, конференц-залы. Устройство позволяет слабослышащим людям, использующим слуховые аппараты, хорошо слышать собеседника.

**Как пользоваться индукционной системой Альфа А1?**

Индукционная система не требует специальной настойки, простая и удобная в установке. Достаточно подключить устройство к розетке, а слабослышащему посетителю переключить свой слуховой аппарат в режим «Т». Система позволяет слышать речь сотрудника, направленную в микрофон индукционной системы, без посторонних шумов. Также Альфа А1 может быть использована слабослышащими людьми без слухового аппарата – для этого аппарат оснащен трубкой.

**Технические характеристики:**

* Дальность, м: не более 2м
* Габариты, мм: ширина не менее 240 и не более 250, высота не менее 210 и не более 230, толщина не менее 60 и не более 75
* Тип индукционной петли – портативная
* Внешняя съемка трубка для использования людьми без слухового аппарата: наличие
* Возможность подключения внешней индукционной петли для увеличения площади покрытия до 50кв.м – наличие
* Разъем для подключения внешней индукционной петли к устройству: наличие
* Материал: ударопрочный АБС-пластик
* Вес устройства, г: не менее 700 и не более 800
* Встроенный микрофон: наличие
* Съемная крышка для крепления на столе: наличие
* Работает от аккумулятора: Li-poly (11,1 В / 1800 мА)
* Возможность подключения внешнего микрофона к устройству: наличие
* Индикатор зарядки аккумулятора в режиме заряда: наличие
* Время работы от батареи, ч: не менее 5 и не более 8
* Режим ожидания: наличие
* Продолжительность работы в режиме ожидания, дни: при включенном устройстве не менее 2, при выключенном – не менее 120
* Светодиодный индикатор напряженности магнитного поля: наличие
* Регулировка громкости для внешнего наушника: наличие
* Напряжение - 230 В
* Разъем для подключения питания к сети, расположенный на задней панели: наличие
* Красный индикатор подключения к сети, расположенный на задней панели: наличие
* Кнопка включения устройства On/Off, расположенная на задней панели: наличие
* Разъём 3,5мм MIC JACK расположенная на задней панели для подключения внешнего микрофона: наличие
* Разъём 3,5мм Audio IN JACK расположенная на задней панели для подключения внешних аудиоустройств: наличие
* Разъем Earpiece Jack расположенная на задней панели для подключения внешней съемной трубки для коммуникаций со слабослышащими без слухового аппарата: наличие
* Разъем для подключения внешней индукционной петли к устройству: наличие
* Характеристики съемной внешней петли:
* Сопротивление, Ом: от 0,3 до 1
* Импеданс: 1,3 Ом при 1,6кГц
* Комплектация:
* Пиктограмма «Доступность для инвалидов по слуху», шт – 4
* Съемный чехол для транспортировки: наличие
* Внешний съемный микрофон на стойке