[Беспроводная кнопка вызова помощи для инвалидов (с приемником и табличкой) DST40](https://dostupnaya-strana.ru/products/knopka-vyzova-pomoschi-dlya-invalidov-dst-40" \o "Беспроводная кнопка вызова помощи для инвалидов (с приемником и табличкой) DST40)

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/knopka-vyzova-pomoschi-dlya-invalidov-dst-40>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| Система вызова помощника | Комплект системы должен состоять из антивандальной ударопрочной влагозащищенной кнопки вызова, приемника вызовов с данной кнопки и тактильной таблички. Система предназначена для вызова помощника людям с ограниченными возможности.  Принцип работы:  Вызов должен осуществляться нажатием на кнопочный механизм. Кнопка при вызове должна посылать сигнал с номером, присвоенным при настройке, который отображается на приемных устройствах. Отправка сигналов вызова и сброса отображается на светодиодном индикаторе: миганием сразу после отправки, и непрерывным свечением в течении 2 сек при поступлении на приемное устройство. В случаях установки кнопок вызова в слабоосвещенных местах, имеется возможность включения постоянной подсветки индикатора кнопки, что значительно повышает удобство пользования. При включенной подсветке ресурс батареи уменьшается не более, чем на 15-20%.  Характеристики кнопки:   * Индекс влагозащищенности – не ниже IP66 * Водонепроницаемый корпус: наличие * Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям – наличие * Устойчивость к изменениям температуры и влажности – наличие * Температурный режим эксплуатации – от -40 до +55С * Габариты, мм: ширина не менее 60 и не более 65, длина не менее 30 и не более 35 * Материал: ABS пластик или аналог * Цвет: серый или бежевый * Индикация сигналов вызова и сброса: светодиодная * Тип индикации: при отправке сигнала вызова - мигание, при приеме сигнала вызова - непрерывным свечением в течении * Продолжительность непрерывного свечения, сек: не менее 2 * Излучаемая в радиоэфир мощность: Не более 10 мВт * Время работы кнопки вызова от одного элемента питания : Не менее 12 месяцев * Диапазон нумерации: от 1 до 99 * Вес, г: не менее 60 * Ресурс: не менее 1 млн нажатий * Частота, мГц: Не менее 870 не более 878 * Радиус действия: не менее 200 м на прямой видимости * Источник питания Батарея 3В тип CR2 – наличие * Возможность включения постоянной подсветки индикатора кнопки: наличие * Уменьшение ресурса батареи при включенной подсветке, %: не более, чем на 20%. * Срок службы батареи: не менее 12 месяцев * Отверстия для креплений: не менее 2шт * Способ крепления: саморезы (в комплекте поставки)   Характеристики приемника:   * Должен принимать вызовы с кнопки из данного комплекта * Частота, мГц: Не менее 870 не более 878 * Габариты, мм: ширина не менее 91 и не более 95, длина не менее 51 и не более 55, высота не менее 41 и не более 45 * Ма­тери­ал: ABS пластик или аналог * Цвет: серый или бежевый * Тип элек­тро­пита­ния: 5В/0,8А * Про­дол­жи­тель­ность сиг­на­ла: не менее 10 се­кунд * Ра­д­иус при­ема: не менее 200м * Све­товая и зву­ковая ин­ди­кация - наличие * Возможность ра­боты не менее чем с 4 кнопками вызова – наличие * Зарядное устройство в комплекте   Характеристики таблички:   * Габариты, мм: ширина не менее 190мм и не более 210мм, длина не менее 280 и не более 310мм, толщина не менее 3мм, * Материал – акриловый пластик или оргстекло * Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый, материал окрашенный в массе * Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 * Высота рельефа не менее 0,8мм   В комплекте:   * Кнопка вызова – 1шт * Батарейка – 1шт * Саморезы для крепления кнопки – 2шт * Приемник вызовов – 1шт * Зарядное устройства для приемника – 1шт * Тактильная табличка с шрифтом Брайля – 1шт * Паспорт – 1шт * Персональная защитная картонная упаковка - 1шт |