[Беспроводная кнопка вызова помощи для инвалидов (с приемником и табличкой) DST40](https://dostupnaya-strana.ru/products/knopka-vyzova-pomoschi-dlya-invalidov-dst-40%22%20%5Co%20%22%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%28%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9%29%20DST40)

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/knopka-vyzova-pomoschi-dlya-invalidov-dst-40>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| Система вызова помощника | Комплект системы должен состоять из антивандальной ударопрочной влагозащищенной кнопки вызова, приемника вызовов с данной кнопки и тактильной таблички. Система предназначена для вызова помощника людям с ограниченными возможности.Принцип работы:Вызов должен осуществляться нажатием на кнопочный механизм. Кнопка при вызове должна посылать сигнал с номером, присвоенным при настройке, который отображается на приемных устройствах. Отправка сигналов вызова и сброса отображается на светодиодном индикаторе: миганием сразу после отправки, и непрерывным свечением в течении 2 сек при поступлении на приемное устройство. В случаях установки кнопок вызова в слабоосвещенных местах, имеется возможность включения постоянной подсветки индикатора кнопки, что значительно повышает удобство пользования. При включенной подсветке ресурс батареи уменьшается не более, чем на 15-20%.Характеристики кнопки:* Индекс влагозащищенности – не ниже IP66
* Водонепроницаемый корпус: наличие
* Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям – наличие
* Устойчивость к изменениям температуры и влажности – наличие
* Температурный режим эксплуатации – от -40 до +55С
* Габариты, мм: ширина не менее 60 и не более 65, длина не менее 30 и не более 35
* Материал: ABS пластик или аналог
* Цвет: серый или бежевый
* Индикация сигналов вызова и сброса: светодиодная
* Тип индикации: при отправке сигнала вызова - мигание, при приеме сигнала вызова - непрерывным свечением в течении
* Продолжительность непрерывного свечения, сек: не менее 2
* Излучаемая в радиоэфир мощность: Не более 10 мВт
* Время работы кнопки вызова от одного элемента питания : Не менее 12 месяцев
* Диапазон нумерации: от 1 до 99
* Вес, г: не менее 60
* Ресурс: не менее 1 млн нажатий
* Частота, мГц: Не менее 870 не более 878
* Радиус действия: не менее 200 м на прямой видимости
* Источник питания Батарея 3В тип CR2 – наличие
* Возможность включения постоянной подсветки индикатора кнопки: наличие
* Уменьшение ресурса батареи при включенной подсветке, %: не более, чем на 20%.
* Срок службы батареи: не менее 12 месяцев
* Отверстия для креплений: не менее 2шт
* Способ крепления: саморезы (в комплекте поставки)

Характеристики приемника:* Должен принимать вызовы с кнопки из данного комплекта
* Частота, мГц: Не менее 870 не более 878
* Габариты, мм: ширина не менее 91 и не более 95, длина не менее 51 и не более 55, высота не менее 41 и не более 45
* Ма­тери­ал: ABS пластик или аналог
* Цвет: серый или бежевый
* Тип элек­тро­пита­ния: 5В/0,8А
* Про­дол­жи­тель­ность сиг­на­ла: не менее 10 се­кунд
* Ра­д­иус при­ема: не менее 200м
* Све­товая и зву­ковая ин­ди­кация - наличие
* Возможность ра­боты не менее чем с 4 кнопками вызова – наличие
* Зарядное устройство в комплекте

Характеристики таблички:* Габариты, мм: ширина не менее 190мм и не более 210мм, длина не менее 280 и не более 310мм, толщина не менее 3мм,
* Материал – акриловый пластик или оргстекло
* Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый, материал окрашенный в массе
* Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100
* Высота рельефа не менее 0,8мм

В комплекте:* Кнопка вызова – 1шт
* Батарейка – 1шт
* Саморезы для крепления кнопки – 2шт
* Приемник вызовов – 1шт
* Зарядное устройства для приемника – 1шт
* Тактильная табличка с шрифтом Брайля – 1шт
* Паспорт – 1шт
* Персональная защитная картонная упаковка - 1шт
 |