2 Беспроводные кнопки вызова персонала для инвалидов (с 1 приемником и 2 табличками) Э91-2

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/2-besprovodnye-knopki-vyzova-personala-dlya-invalidov-s-1-priemnikom-i-2-tablichkami-e91-2

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| Система вызова помощника | Комплект системы должен состоять из двух кнопок вызова, приемника вызовов и двух тактильных табличек. Система предназначена для вызова помощника людям с ограниченными возможности.Характеристики кнопки:* Индекс влагозащищенности – не ниже IP44
* Температурный режим эксплуатации – от -20 до +50С
* Материал корпуса: пластик
* Частота: не более 433.92 MHz
* Радиус действия: не менее 100 м на прямой видимости
* Источник питания батареи А23 (12В) – наличие
* Срок службы батареи: не менее 12 месяцев
* Способ крепления: двусторонний скотч (в комплекте поставки)

Характеристики приемника:* Должен принимать вызовы с кнопок из данного комплекта
* Источник питания батареи АА, 3шт – наличие
* Напряжение элементов питания, В: 1,5
* Частота: не более 433.92 MHz
* Ма­тери­ал: пластик
* Цвет: белый или серый
* Про­дол­жи­тель­ность сиг­на­ла: не менее 15 се­кунд
* Ра­д­иус при­ема: не менее 100м
* Звуковая индикация – наличие
* Мелодии для идентификации вызовов с кнопок, шт – не менее 2

Характеристики таблички:* Размер не менее 190мм х 280мм и не более 210мм х 310мм, толщина не менее 3мм,
* Материал – акриловый пластик или оргстекло
* Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый, материал окрашенный в массе
* Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100
* Высота рельефа не менее 0,8мм

**В комплекте:**Кнопка вызова – 2штБатарейка АА – 3штПриемник вызовов – 1штТактильная табличка с шрифтом Брайля – 2штПаспорт – 1штПерсональная защитная картонная упаковка - 1шт |