2 Беспроводные кнопки вызова персонала для инвалидов (с 1 приемником и 2 табличками) Э91-2

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/2-besprovodnye-knopki-vyzova-personala-dlya-invalidov-s-1-priemnikom-i-2-tablichkami-e91-2

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| Система вызова помощника | Комплект системы должен состоять из двух кнопок вызова, приемника вызовов и двух тактильных табличек. Система предназначена для вызова помощника людям с ограниченными возможности.  Характеристики кнопки:   * Индекс влагозащищенности – не ниже IP44 * Температурный режим эксплуатации – от -20 до +50С * Материал корпуса: пластик * Частота: не более 433.92 MHz * Радиус действия: не менее 100 м на прямой видимости * Источник питания батареи А23 (12В) – наличие * Срок службы батареи: не менее 12 месяцев * Способ крепления: двусторонний скотч (в комплекте поставки)   Характеристики приемника:   * Должен принимать вызовы с кнопок из данного комплекта * Источник питания батареи АА, 3шт – наличие * Напряжение элементов питания, В: 1,5 * Частота: не более 433.92 MHz * Ма­тери­ал: пластик * Цвет: белый или серый * Про­дол­жи­тель­ность сиг­на­ла: не менее 15 се­кунд * Ра­д­иус при­ема: не менее 100м * Звуковая индикация – наличие * Мелодии для идентификации вызовов с кнопок, шт – не менее 2   Характеристики таблички:   * Размер не менее 190мм х 280мм и не более 210мм х 310мм, толщина не менее 3мм, * Материал – акриловый пластик или оргстекло * Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый, материал окрашенный в массе * Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 * Высота рельефа не менее 0,8мм   **В комплекте:**  Кнопка вызова – 2шт  Батарейка АА – 3шт  Приемник вызовов – 1шт  Тактильная табличка с шрифтом Брайля – 2шт  Паспорт – 1шт  Персональная защитная картонная упаковка - 1шт |