**Товар "Информационный сенсорный терминал с диагональю DSTRANA STYLE" 43 дюйма**

Ссылка на товар на нашем сайте - <https://dostupnaya-strana.ru/products/informatsionnyi-sensornyi-terminal-s-diagonaliu-43-diuima-dstrana-style-43>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| **Сенсорный терминал для МГН** | **Сенсорный терминал DSTRANA STYLE 43 дюйма****Технические характеристики:*** Габариты, мм: высота не менее 2010 и не более 2030, ширина не менее 690 и не более 714, глубина не менее 506 и не более 526
* Размер изображения, мм: ширина не менее 519 и не более 539, высота не менее 932 и не более 952
* Общий вес изделия не более 96 кг
* Мультимедийный блок: ИК рамка от 2х до 10 касаний
* Разрешение FHD: 1080 x 1920
* Встроенные стереодинамики: наличие
* Видеокарта Intel HD Graphics: наличие
* Корпус стальной, мм: не менее 2
* Электронный старт-ключ: наличие
* Порт LAN-кабеля: наличие
* Разъем питания: наличие

Базовая версия программного обеспечения:* Предустановленное программное обеспечение: наличие
* Операционная система Linux Ubuntu 16.04: наличие
* Внедрение элементов доступной среды: наличие
* Информационная полоса (температура, дата и время): наличие
* Раздел «Справочная информация»: наличие
* Обратная связь (отзывы, предложения, анкетирование): наличие
* Трансляция видео рекламы на весь экран, при отсутствии активного пользователя в формате 9:16 – наличие
* Программная система защиты программного обеспечения и данных: наличие
* Возможность удаленного администрирования и наполнения контента презентаций информационного терминала по сети Интернет при подключенном к сети Интернет информационном терминале: наличие
* Режим отображения текстовой и графической информации для людей с инвалидностью по зрению: наличие
* Режим управления терминалом незрячим человеком: наличие
* Режим отображения текстовой и графической информации для людей на инвалидных колясках: наличие
* Режим отображения текстовой и графической информации для людей с инвалидностью по слуху: наличие
* Сенсорные кнопки для увеличения или уменьшения масштаба отображения контента (увеличение и уменьшение размера шрифта, размера картинок и пр.): наличие
* Отображение графической и текстовой информации для людей с инвалидностью по зрению должно осуществляться нажатием на сенсорную кнопку с пиктограммой «Черные очки»: наличие
* Режим «Контрастные цветовые гаммы»: наличие
* Режим «Экранная лупа»: наличие
* Режим, при котором весь контент презентации смещается в нижнюю часть экрана терминала: наличие
* Режим смещения контента в нижнюю часть экрана осуществляется нажатием на сенсорную кнопку с пиктограммой человек на инвалидной коляске: наличие
* Режим для людей на инвалидных колясках - весь контент презентации сдвигается вниз до выбранного уровня пользователем, на котором есть возможность нажатия на другие активные сенсорные кнопки по всему полю: наличие
* Режим, при котором включаются специальные возможности для людей с инвалидностью по слуху: наличие
* Включение режима доступности терминала для людей с инвалидностью по слуху осуществляется нажатием на сенсорную кнопку в интерфейсе пользовательской части программного обеспечения с пиктограммой «Ухо»: наличие
* В режиме для людей с инвалидностью по слуху на экран выводится информация обо всех возможностях доступности, предоставляемых в данном учреждении для людей с инвалидностью по слуху: наличие
* Специализированный защищенный браузер для доступа только к определенным интернет сайтам или страницам сайтов + возврат в ПО: наличие
* Бессрочная лицензия, обеспечивающая возможность работы программного обеспечения с сенсорными киосками, а также управление и администрирование всей системой одновременно: наличие
* Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ: наличие

**Дополнительная комплектация сенсорного терминала:** Intel Core i3 – Ядро: Kabe Lake-SКоличество ядер: не менее 2Максимальное число потоков: не более 4Поддержка 64-битного набора команд (Набор инструкций и команд): EM64T, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX, AVX2, BMI1, BMI2, F16C, FMA3, NX, VT-x, XD, BMI, EM64TЧастота процессора: не менее 3900Тип сокета: LGA1151Частота шины: не менее 8000МГц (FSB)Технологический процесс: не менее 14нмТепловыделение: не более 51ВтМаксимальная рабочая температура: не более 100°СВстроенное графическое ядро: Intel HD Graphics 630Частота встроенной графической системы: не менее 350MHz-1.1GHzКэш 1 уровня: не менее 2х64КВКэш 2 уровня: не менее 512КВ (2х256КВ)Кэш 3 уровня: не менее 3МВКоэффициент умножения: не менее 39Память (RAM): не менее 8ГбТип памяти: DDR4, DDR3LЖесткий диск (SSD): не менее 60ГбВнешняя wi-fi антенна (требуется если подключение к интернету будет посредством wi-fi соединения)Поддержка wi-fi: наличиеТип устройства: Wi-fi адаптерРабочие частоты: не менее 2.4ГГцРабочая температура, С: От 0 до 40Габариты (ШхВхГ): не более 251х23х10.8мм, не менее 250х22х9ммНапряжение: не более 5ВСтандарт беспроводной связи: не менее 802.11nМаксимальная скорость беспроводного соединения: не менее 300 Мбит/сВес: не более 0,025кгЗащита информации: WEPМощность передатчика: не менее 18 dBMВнешняя антенна: 1х5dBiТип внешней антенны: съемнаяКоличество внутренних антенн: не менее 1Безопасность: 64/128-битное: шифрование данных WEP, WPA, WPA2Индукционная петля. Представляет собой маленькое устройство, которое устанавливается внутри стойки. Предназначена для того чтобы, слабослыщащий мог услышать в наушник (который они носят в ухе) информацию, которая передается с устройства – звуковую или в видеоролике)Выход разъема, соответствующий сигналу аудиотехники: наличиеВход разъема: TRS (mini-jack 3,5мм)Климатическое исполнение продукции: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150Значение температуры воздуха (рабочие): Верхнее не ниже плюс 35, нижнее не ниже плюс 5 Среднегодовое значение относительной влажности: не более 60% при 20СМаксимальная площадь покрытия индукционного поля, без потери характеристик: Не менее 50м2Микрофон: Напряжение не более 4,2В; Сопротивление не более 2,2кОм; Фантомное питание не более 12ВЧастота на входе в блок питания: Не более 50ГцНапряжение на входе в блок питания: Не более 220ВАнтенна: наличиеПереходник к аудио-передающему устройству: наличиеТефлопечать. Кнопки, расположенные на экране со шрифтом Брайля (для тотально слепых). При нажатии на кнопку тотально слепому воспроизводится звуковая информация со страницы, к которой она прикрепленаМетод нанесения тактильной информации: рельефная печатьРасположение тактильной информации по системе Брайля для тотально незрячих: в нижней части сенсорного экрана Количество тактильных знаков: не менее 10 штСветовой логотип, наносится на стойку под экраном.Материал логотипа: ПВХТолщина материала: не менее 8 ммПленка с одноцветной печатью: наличиеДистанционный держатель: наличиеСкрытая Led-подсветка: наличие |