**Товар "Информационный сенсорный терминал с диагональю DSTRANA STYLE" 43 дюйма**

Ссылка на товар на нашем сайте - <https://dostupnaya-strana.ru/products/informatsionnyi-sensornyi-terminal-s-diagonaliu-43-diuima-dstrana-style-43>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| **Сенсорный терминал для МГН** | **Сенсорный терминал DSTRANA STYLE 43 дюйма**  **Технические характеристики:**   * Габариты, мм: высота не менее 2010 и не более 2030, ширина не менее 690 и не более 714, глубина не менее 506 и не более 526 * Размер изображения, мм: ширина не менее 519 и не более 539, высота не менее 932 и не более 952 * Общий вес изделия не более 96 кг * Мультимедийный блок: ИК рамка от 2х до 10 касаний * Разрешение FHD: 1080 x 1920 * Встроенные стереодинамики: наличие * Видеокарта Intel HD Graphics: наличие * Корпус стальной, мм: не менее 2 * Электронный старт-ключ: наличие * Порт LAN-кабеля: наличие * Разъем питания: наличие   Базовая версия программного обеспечения:   * Предустановленное программное обеспечение: наличие * Операционная система Linux Ubuntu 16.04: наличие * Внедрение элементов доступной среды: наличие * Информационная полоса (температура, дата и время): наличие * Раздел «Справочная информация»: наличие * Обратная связь (отзывы, предложения, анкетирование): наличие * Трансляция видео рекламы на весь экран, при отсутствии активного пользователя в формате 9:16 – наличие * Программная система защиты программного обеспечения и данных: наличие * Возможность удаленного администрирования и наполнения контента презентаций информационного терминала по сети Интернет при подключенном к сети Интернет информационном терминале: наличие * Режим отображения текстовой и графической информации для людей с инвалидностью по зрению: наличие * Режим управления терминалом незрячим человеком: наличие * Режим отображения текстовой и графической информации для людей на инвалидных колясках: наличие * Режим отображения текстовой и графической информации для людей с инвалидностью по слуху: наличие * Сенсорные кнопки для увеличения или уменьшения масштаба отображения контента (увеличение и уменьшение размера шрифта, размера картинок и пр.): наличие * Отображение графической и текстовой информации для людей с инвалидностью по зрению должно осуществляться нажатием на сенсорную кнопку с пиктограммой «Черные очки»: наличие * Режим «Контрастные цветовые гаммы»: наличие * Режим «Экранная лупа»: наличие * Режим, при котором весь контент презентации смещается в нижнюю часть экрана терминала: наличие * Режим смещения контента в нижнюю часть экрана осуществляется нажатием на сенсорную кнопку с пиктограммой человек на инвалидной коляске: наличие * Режим для людей на инвалидных колясках - весь контент презентации сдвигается вниз до выбранного уровня пользователем, на котором есть возможность нажатия на другие активные сенсорные кнопки по всему полю: наличие * Режим, при котором включаются специальные возможности для людей с инвалидностью по слуху: наличие * Включение режима доступности терминала для людей с инвалидностью по слуху осуществляется нажатием на сенсорную кнопку в интерфейсе пользовательской части программного обеспечения с пиктограммой «Ухо»: наличие * В режиме для людей с инвалидностью по слуху на экран выводится информация обо всех возможностях доступности, предоставляемых в данном учреждении для людей с инвалидностью по слуху: наличие * Специализированный защищенный браузер для доступа только к определенным интернет сайтам или страницам сайтов + возврат в ПО: наличие * Бессрочная лицензия, обеспечивающая возможность работы программного обеспечения с сенсорными киосками, а также управление и администрирование всей системой одновременно: наличие * Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ: наличие   **Дополнительная комплектация сенсорного терминала:**  Intel Core i3 –  Ядро: Kabe Lake-S  Количество ядер: не менее 2  Максимальное число потоков: не более 4  Поддержка 64-битного набора команд (Набор инструкций и команд): EM64T, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX, AVX2, BMI1, BMI2, F16C, FMA3, NX, VT-x, XD, BMI, EM64T  Частота процессора: не менее 3900  Тип сокета: LGA1151  Частота шины: не менее 8000МГц (FSB)  Технологический процесс: не менее 14нм  Тепловыделение: не более 51Вт  Максимальная рабочая температура: не более 100°С  Встроенное графическое ядро: Intel HD Graphics 630  Частота встроенной графической системы: не менее 350MHz-1.1GHz  Кэш 1 уровня: не менее 2х64КВ  Кэш 2 уровня: не менее 512КВ (2х256КВ)  Кэш 3 уровня: не менее 3МВ  Коэффициент умножения: не менее 39  Память (RAM): не менее 8Гб  Тип памяти: DDR4, DDR3L  Жесткий диск (SSD): не менее 60Гб  Внешняя wi-fi антенна (требуется если подключение к интернету будет посредством wi-fi соединения)  Поддержка wi-fi: наличие  Тип устройства: Wi-fi адаптер  Рабочие частоты: не менее 2.4ГГц  Рабочая температура, С: От 0 до 40  Габариты (ШхВхГ): не более 251х23х10.8мм, не менее 250х22х9мм  Напряжение: не более 5В  Стандарт беспроводной связи: не менее 802.11n  Максимальная скорость беспроводного соединения: не менее 300 Мбит/с  Вес: не более 0,025кг  Защита информации: WEP  Мощность передатчика: не менее 18 dBM  Внешняя антенна: 1х5dBi  Тип внешней антенны: съемная  Количество внутренних антенн: не менее 1  Безопасность: 64/128-битное: шифрование данных WEP, WPA, WPA2  Индукционная петля. Представляет собой маленькое устройство, которое устанавливается внутри стойки. Предназначена для того чтобы, слабослыщащий мог услышать в наушник (который они носят в ухе) информацию, которая передается с устройства – звуковую или в видеоролике)  Выход разъема, соответствующий сигналу аудиотехники: наличие  Вход разъема: TRS (mini-jack 3,5мм)  Климатическое исполнение продукции: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150  Значение температуры воздуха (рабочие): Верхнее не ниже плюс 35, нижнее не ниже плюс 5  Среднегодовое значение относительной влажности: не более 60% при 20С  Максимальная площадь покрытия индукционного поля, без потери характеристик: Не менее 50м2  Микрофон: Напряжение не более 4,2В; Сопротивление не более 2,2кОм; Фантомное питание не более 12В  Частота на входе в блок питания: Не более 50Гц  Напряжение на входе в блок питания: Не более 220В  Антенна: наличие  Переходник к аудио-передающему устройству: наличие  Тефлопечать. Кнопки, расположенные на экране со шрифтом Брайля (для тотально слепых). При нажатии на кнопку тотально слепому воспроизводится звуковая информация со страницы, к которой она прикреплена  Метод нанесения тактильной информации: рельефная печать  Расположение тактильной информации по системе Брайля для тотально незрячих: в нижней части сенсорного экрана  Количество тактильных знаков: не менее 10 шт  Световой логотип, наносится на стойку под экраном.  Материал логотипа: ПВХ  Толщина материала: не менее 8 мм  Пленка с одноцветной печатью: наличие  Дистанционный держатель: наличие  Скрытая Led-подсветка: наличие |