**Визуальный знак ГОСТ Р 521131 100х100 мм**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/znak-dostupnosti-obekta-dlya-invalidov-peredvigaiuschikhsya-na-kreslakh-kolyaskakh>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| Визуальный знак ГОСТ Р 521131 100х150 мм | Табличка должна соответствовать ГОСТ Р 52131-2019 к  информационным уличным пиктограммам. Табличка должна подходить для размещения в **железнодорожных вагонах, судах воздушного и водного транспорта.**   * Габариты, мм: не менее 100х100 мм * Толщина, мм: не менее 3 * Материал: акриловый пластик, окрашенный в массе * Цвет таблички: для информационных знаков и знаков доступности- белый, синий; для предупреждающих знаков- желтый, черный * Закругленные края: наличие * Изображение должно быть выполнено согласно выбранному макету * Высота рельефа не менее 0,5 и не более 0,9мм |