Поручень для раковины двухопорный 550мм Ø 32

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-dlya-rakoviny-dvukhopornyi-550mm-32>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Поручень для раковины | Назначение:  Изделие предназначено для использования людьми с инвалидностью. Поручень используется в основном для туалетной (душевой) комнаты, чтобы обеспечить инвалидам легкость и опору при использовании санитарных приспособлений.  Характеристики:  – Размер, мм: не менее 550х230 не более 560х250  – Материал: полированная нержавеющая сталь или эквивалент  – Форма: U-образный  – Цвет изделия: хром  – Количество точек опоры, шт: не менее 2  – Толщина стали, мм: не менее 1,5  – Диаметр, мм: не менее 32  – Конструкция: стационарный  – Крепление: настенный |