**Смеситель настенный локтевой с душевой лейкой**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/smesitel-nastennyi-loktevoi-s-dushevoi-leikoi>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| **Смеситель настенный локтевой с душевой лейкой** | Смеситель должен быть предназначен **Технические характеристики:**Назначение: для смешивания и регулируемой подачи холодной и горячей воды в санузлах и ванных комнатах, адаптированных для МГНДлина локтевой ручки, мм – не менее 165 и не более 175Максимальная рабочая температура - 80\*СМаксимальное рабочее давление – 0,63 МпаРазмер резьбы подсоединения эксцентриков к водопроводу - 1/2"Группа по параметру герметичности - 1Максимально допустимая разница в давлениях - 1.5 барГабариты в упаковке, мм: ширина не менее 290 и не более 310, высота не менее 150 и не более 160, толщина не менее 80 и не более 90Вес, кг: не менее 1,5 |