Сенсорный смеситель для людей с ограниченными возможностями

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/sensornyi-smesitel-dlya-liudei-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-190-x-75-x-110mm>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Сенсорный смеситель | Назначение:  Сенсорный смеситель для инвалидов, который позволяет подавать воду без особенных физических нагрузок. Изделие устанавливается на раковину. Смеситель оснащен механическим термостатом, который качественно и надежно смешивает воду, не позволяя инвалидам обжечься или мыться холодной водой.  Характеристики:  – Тип: сенсорный с термостатом  – Покрытие корпуса: хром или эквивалент.  – Материал корпуса: латунь или эквивалент.  – Запорный механизм: соленоидный клапан или эквивалент  – Излив: поворотный.  – Высота излива, мм: не менее 100 не более 120  – Длина излива, мм: не менее 130 не более 150  – Рабочая температура,°С: не более +45.  – Максимальное давление, бар: не менее 10 не более 11.  – Питание от сети: наличие  – Питание от батареек: наличие  В комплекте:  1. Смеситель с крепежом (гайка), шт: не менее 1.  2. Блок управления, шт: не менее 1.  3. Гибкая подводка, шт: не менее 1.  4. Механический термостат, шт: не менее 1.  5. Паспор: наличие |