Противоскользящая алюминиевая накладка с 1-й резиновой вставкой, 2000 мм

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/protivoskolzyashchaya-alyuminievaya-nakladka-s-1-rezinovoj-vstavkoj-200-sm>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Противоскользящая алюминиевая накладка | Назначение:  Накладка предназначена для использования на ступенях, препятствует скольжению, обеспечивает безопасность передвижения.  Характеристики:  – Вид: накладка с вставкой  – Размер рабочей поверхности, мм: не менее 40х20 не более 45х25  – Размер (ШхВ), мм: не менее 45х6 не более 50х8  – Размер (Д), мм: не менее 2000  – Температурный режим эксплуатации, градус С: от -40 до +60  – Крепление к поверхности: саморезы  – Материал:  вставки: синтетический полимер, объединяющий в себе свойства резины и пластика  накладка: алюминий или эквивалент  – Количество вставок, шт: не менее 1  – Цвет вставки: желтый |