Противоскользящая алюминиевая накладка с 1-й резиновой вставкой, 1500 мм

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/aliuminievaya-nakladka-s-odnoi-protivoskolzyaschei-lentoi-150sm>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Противоскользящая алюминиевая накладка | Назначение:Накладка предназначена для использования на ступенях, препятствует скольжению, обеспечивает безопасность передвижения.Характеристики:– Вид: накладка с вставкой– Размер рабочей поверхности, мм: не менее 40х20 не более 45х25– Размер (ШхВ), мм: не менее 45х6 не более 50х8– Размер (Д), мм: не менее 1500– Температурный режим эксплуатации, градус С: от -40 до +60– Крепление к поверхности: саморезы– Материал:вставки: синтетический полимер, объединяющий в себе свойства резины и пластиканакладка: алюминий или эквивалент– Количество вставок, шт: не менее 1– Цвет вставки: желтый |