Противоскользящий алюминиевый угол с 1-й резиновой вставкой, 1000 мм

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/aliuminievyi-ugol-s-1-rezinovoi-vstavkoi>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Противоскользящий алюминиевый угол | Назначение:  Профиль-порог предназначен для установки на углах ступеней лестниц в качестве профиля безопасности против скольжения и информирования слабовидящих о препятствии (ступени).  Характеристики:  – Вид: накладной профиль Г-образной формы с вставкой.  – Размер рабочей поверхности, мм: не менее 35х15 не более 45х25  – Размер (Д), мм: не менее 1000  – Температурный режим эксплуатации, градус С: от -40 до +60  – Крепление к поверхности: саморезы  – Материал:  вставки: синтетический полимер, объединяющий в себе свойства резины и пластика  накладка: алюминий или эквивалент  – Количество вставок, шт: не менее 1  – Цвет вставки: желтый |