Тактильный индикатор D35мм комбинированный на штифте

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/kombinirovannyi-taktilnyi-indikator>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Тактильный индикатор комбинированный | Назначение:  Информационный напольный тактильный указатель, предназначенный для ориентирования в пространстве людей с нарушениями зрения  Характеристики:  – Тип: тактильный напольный указатель  – Вид: указатель в форме диска, тактильной вставкой и со штифтом  – Размер, мм:  диаметр диска: не менее 30 не более 40  диаметр тактильной вставки: не менее 20 не более 30  высота общая: не менее 20  высота верхней площадки, мм: не менее 5  высота ножки, мм: не менее 15  толщина ножки, мм: не менее 6  – Цвет вставки: желтый  – Материал:  диска: нержавеющая сталь AISI 304 или эквивалент  вставки: полиуретан или эквивалент  – Тип монтажа: сверление штифт |