Тактильный индикатор D35мм комбинированный на штифте

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/kombinirovannyi-taktilnyi-indikator>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Тактильный индикатор комбинированный  | Назначение:Информационный напольный тактильный указатель, предназначенный для ориентирования в пространстве людей с нарушениями зренияХарактеристики:– Тип: тактильный напольный указатель– Вид: указатель в форме диска, тактильной вставкой и со штифтом– Размер, мм:диаметр диска: не менее 30 не более 40диаметр тактильной вставки: не менее 20 не более 30высота общая: не менее 20высота верхней площадки, мм: не менее 5высота ножки, мм: не менее 15толщина ножки, мм: не менее 6– Цвет вставки: желтый– Материал:диска: нержавеющая сталь AISI 304 или эквивалентвставки: полиуретан или эквивалент– Тип монтажа: сверление штифт |