Смеситель настенный локтевой с душевой лейкой

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/smesitel-nastennyi-loktevoi-s-dushevoi-leikoi>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Смеситель настенный локтевой с душевой лейкой | Назначение:  Для смешивания и регулируемой подачи холодной и горячей воды в санузлах и ванных комнатах, адаптированных для малоподвижных групп населения  Характеристики:  – Длина локтевой ручки, мм: не менее 170  – Максимальная рабочая температура, градус С: не более 80  – Максимальное рабочее давление, Мпа: не более 1  – Длина излива, см: не менее 20  В комплекте:  1. Смеситель в сборе: наличие,  2. Комплект крепежа: наличие,  3. Гибкий шланг с лейкой: наличие. |