Сушилка для рук для инвалидов

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/sushilka-dlya-ruk>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Сушилка для рук для инвалидов | Назначение:  Сушилка для рук антивандальная предназначена для оснащения санузлов для МГН. Срабатывает с помощью инфракрасного датчика. Защищена от влаги и пыли.  Характеристики:  – Антивандальное исполнение: наличие  – Бесконтактное включение и выключение, инфракрасный датчик: наличие;  – Область срабатывания сенсора, мм: от 50 до 150;  – Средняя скорость высушивания, сек: 30 сек.;  – Класс электробезопасности: не менее Class II;  – Степень пылевлагозащиты: не менее IPX1;  – Постоянное подключение к электросети: наличие;  – Мощность, кВт: не менее 1,5;  – Скорость воздушного потока, м/сек: не менее 16;  – Температура потока, °С: не менее 55;  – Материал корпуса: Металл;  – Цвет корпуса: Хром;  – Размеры (ШхВхГ), мм: не менее 260х150х200 не более 270х200х210  – Длина шнура электропитания, м: не менее 0,8 |