Портативная индукционная система "Альфа А1"

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/induktsionnaya-sistema-alfa-a1>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Портативная индукционная система  | Назначение:Портативная индукционная система позволяет слабослышащим людям, использующим слуховые аппараты, хорошо слышать собеседника. Предназначена для установки в общественных местах обслуживания таких как банки, билетные кассы, поликлиники, почтовые отделения, приемные, конференц-залы.Характеристики:– Дальность, м: не более 2– Габариты, мм: не менее 250х220х70 не более 250х230х75– Тип индукционной петли: портативная– Внешняя съемная трубка для использования людьми без слухового аппарата: наличие– Возможность подключения внешней индукционной петли для увеличения площади покрытия до 50кв.м: наличие– Разъем для подключения внешней индукционной петли к устройству: наличие– Материал: ударопрочный АБС-пластик или эквивалент– Вес устройства, г: не менее 700 и не более 800– Встроенный микрофон: наличие– Съемная крышка для крепления на столе: наличие– Работает от аккумулятора - Li-poly (11,1 В / 1800 мА) или эквивалент: наличие– Возможность подключения внешнего микрофона к устройству: наличие– Индикатор зарядки аккумулятора в режиме заряда: наличие– Время работы от батареи, ч: не менее 5 и не более 8– Режим ожидания: наличие– Продолжительность работы в режиме ожидания, дни:при включенном устройстве: не менее 2,при выключенном: не менее 120– Светодиодный индикатор напряженности магнитного поля: наличие– Регулировка громкости для внешнего наушника: наличие– Напряжение, В: 230– Разъем для подключения питания к сети, расположенный на задней панели: наличие– Красный индикатор подключения к сети, расположенный на задней панели: наличие– Кнопка включения устройства On/Off, расположенная на задней панели: наличие– Разъем 3,5мм MIC JACK расположенная на задней панели для подключения внешнего микрофона: наличие– Разъем 3,5мм Audio IN JACK расположенная на задней панели для подключения внешних аудиоустройств: наличие– Разъем Earpiece Jack расположенная на задней панели для подключения внешней– съемной трубки для коммуникаций со слабослышащими без слухового аппарата: наличие– Разъем для подключения внешней индукционной петли к устройству: наличие |