Портативная индукционная система "Альфа А1"

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/induktsionnaya-sistema-alfa-a1>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Портативная индукционная система | Назначение:  Портативная индукционная система позволяет слабослышащим людям, использующим слуховые аппараты, хорошо слышать собеседника. Предназначена для установки в общественных местах обслуживания таких как банки, билетные кассы, поликлиники, почтовые отделения, приемные, конференц-залы.  Характеристики:  – Дальность, м: не более 2  – Габариты, мм: не менее 250х220х70 не более 250х230х75  – Тип индукционной петли: портативная  – Внешняя съемная трубка для использования людьми без слухового аппарата: наличие  – Возможность подключения внешней индукционной петли для увеличения площади покрытия до 50кв.м: наличие  – Разъем для подключения внешней индукционной петли к устройству: наличие  – Материал: ударопрочный АБС-пластик или эквивалент  – Вес устройства, г: не менее 700 и не более 800  – Встроенный микрофон: наличие  – Съемная крышка для крепления на столе: наличие  – Работает от аккумулятора - Li-poly (11,1 В / 1800 мА) или эквивалент: наличие  – Возможность подключения внешнего микрофона к устройству: наличие  – Индикатор зарядки аккумулятора в режиме заряда: наличие  – Время работы от батареи, ч: не менее 5 и не более 8  – Режим ожидания: наличие  – Продолжительность работы в режиме ожидания, дни:  при включенном устройстве: не менее 2,  при выключенном: не менее 120  – Светодиодный индикатор напряженности магнитного поля: наличие  – Регулировка громкости для внешнего наушника: наличие  – Напряжение, В: 230  – Разъем для подключения питания к сети, расположенный на задней панели: наличие  – Красный индикатор подключения к сети, расположенный на задней панели: наличие  – Кнопка включения устройства On/Off, расположенная на задней панели: наличие  – Разъем 3,5мм MIC JACK расположенная на задней панели для подключения внешнего микрофона: наличие  – Разъем 3,5мм Audio IN JACK расположенная на задней панели для подключения внешних аудиоустройств: наличие  – Разъем Earpiece Jack расположенная на задней панели для подключения внешней  – съемной трубки для коммуникаций со слабослышащими без слухового аппарата: наличие  – Разъем для подключения внешней индукционной петли к устройству: наличие |