Противоскользящая алюминиевая накладка с 2-мя резиновыми вставками, 3000 мм

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/aliuminievaya-nakladka-s-2-mya-vstavkami-300-sm>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Противоскользящая алюминиевая накладка  | Назначение:Накладка предназначена для использования на ступенях, препятствует скольжению, обеспечивает безопасность передвижения и выступает в роли информатора для слабовидящих .Характеристики:– Вид: накладка с вставками– Размер рабочей поверхности, мм: не менее 65 не более 75– Размер (ШхВ), мм: не менее 65х5 не более 75х6– Размер (Д), мм: не менее 3000– Температурный режим эксплуатации, градус С: от -40 до +60– Крепление к поверхности: саморезы– Материал:вставки: синтетический полимер, объединяющий в себе свойства резины и пластиканакладка: алюминий или эквивалент– Количество вставок, шт: не менее 2– Цвет вставки: желтый |