Противоскользящий алюминиевый угол с 3-мя резиновыми вставками, 1500 мм

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/protivoskolzyaschii-aliuminievyi-ugol-s-3-mya-vstavkami-150-sm>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Противоскользящий алюминиевый угол | Назначение:  Профиль-порог предназначен для установки на углах ступеней лестниц в качестве профиля безопасности против скольжения и информирования слабовидящих о препятствии (ступени).  Характеристики:  – Вид: накладной профиль Г-образной формы с вставками.  – Размер рабочей поверхности, мм: не менее 100 не более 105  – Размер, мм: не менее 100х20х5 не более 105х25х7  – Размер (Д), мм: не менее 1500  – Температурный режим эксплуатации, градус С: от -40 до +60  – Крепление к поверхности: саморезы  – Материал:  вставки: синтетический полимер, объединяющий в себе свойства резины и пластика  накладка: алюминий или эквивалент  – Количество вставок, шт: не менее 3 |