Противоскользящая алюминиевая накладка с 3-мя резиновыми вставками, 1500 мм

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/protivoskolzyaschaya-aliuminievaya-nakladka-s-3-mya-vstavkami-150-sm>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Противоскользящая алюминиевая накладка | Назначение:  Накладка предназначена для использования на ступенях, препятствует скольжению, обеспечивает безопасность передвижения и выступает в роли информатора для слабовидящих .  Характеристики:  – Вид: накладка с вставками  – Размер рабочей поверхности, мм: не менее 95 не более 105  – Размер (ШхВ), мм: не менее 95х5 не более 105х6  – Размер (Д), мм: не менее 1500  – Температурный режим эксплуатации, градус С: от -40 до +60  – Крепление к поверхности: саморезы  – Материал:  вставки: синтетический полимер, объединяющий в себе свойства резины и пластика  накладка: алюминий или эквивалент  – Количество вставок, шт: не менее 3 |