Плитка тактильная для помещений (ПВХ, 300х300 мм, диагональные рифы)

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnaya-plitka-pvh-300x300-diagonal?color=6>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| Плитка тактильная для помещений | Назначение:  Конструкция плитки информирует человека с нарушениями зрения о преодолимом препятствии на пути следования  Характеристики:  – Вид: плитка для помещений с тактильными элементами в виде диагональных рифов-полос  – Размер, мм:  плитка: не менее 270х270 не более 330х330  толщина основания, мм: не менее 1,2  высота рифа, мм: не менее 4  – Соответствие СП: наличие.  – Крепление к поверхности: полиуретановый клей или эквивалент.  – Материал плитки: ПВХ или эквивалент.  – Цвет: желтый и(или) черный  – Узор плитки: диагональные рифы-полосы  – Стенки предупредительных индикаторов имеют скошенные стороны под углом 45 градусов согласно ГОСТ: наличие  – Относительное удлинение до разрыва, %: не менее 200  – Температура использования, °С: от -15 до +50 |