Визуальный знак "Доступность для инвалидов по слуху" 150х150 ГОСТ Р 521131

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/vizualnye-znak-dostupnost-dlya-invalidov-po-slukhu-gost-r-521131-kopiya?size=235>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Визуальный знак "Доступность для инвалидов по слуху"  | Назначение:Плоскостные визуальные знаки, предназначенные для восприятия всеми категориями граждан, кроме инвалидов по зрению, выполненные в форме квадрата.Характеристики:– Размер, мм: не менее 145х145 не более 155х155– Толщина, мм: не менее 3– Высота рельефа, мм: не менее 0,5 не более 0,9– Материал таблички: ударопрочный тактильный пластик,окрашенный в массе– Крепление: на саморезах или на двухсторонний скотч– Надписи и пиктограмма: рельефные– Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 или эквивалент– Цвет таблички, включая боковые срезы: белый, синий– Закругленные края: наличие– Изображение согласно выбранному макету: наличие |