Тактильно-визуальный знак "Доступность для инвалидов по зрению" 150х200 мм ГОСТ Р 521131

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilno-vizualnyi-znak-dostupnost-dlya-invalidov-po-zreniiu-gost-r-521131-kopiya?size=33>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Тактильно-визуальный знак "Доступность для инвалидов по зрению"  | Назначение:Тактильно-визуальные знаки предназначены для тактильного восприятия инвалидами по зрению и одновременно для визуального восприятия слабовидящими и всеми остальными категориями граждан.Характеристики:– Размер пиктограммы, мм: не менее 145х195 не более 155х205– Толщина, мм: не менее 3– Высота рельефа, мм: не менее 0,5 не более 0,9– Материал таблички: ударопрочный тактильный пластик,окрашенный в массе– Крепление: на саморезах или на двухсторонний скотч– Надписи и пиктограмма: рельефные– Дублирование надписи шрифтом Брайля: наличие– Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 или эквивалент– Цвет: желтый, черный– Закругленные края: наличие– Изображение согласно выбранному макету: наличие |